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[bookmark: _Toc487806750]Введение
Согласно статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию проектов генеральных планов в текстовой форме включают в себя:
· анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;
· обоснование вариантов решения задач территориального планирования;
· перечень мероприятий по территориальному планированию;
· обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;
· перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проект генерального плана МО «Сельское поселение Джулат» Терского района Кабардино-Балкарской Республики (далее по тексту КБР) выполнен с учетом:
· Схемы территориального планирования Терского муниципального района Кабардино-Балкарcкой Республики;
· Стратегия развития Кабардино-Балкарcкой Республики до 2030 года;
· федеральных и республиканских целевых программ;
· инвестиционных проектов, находящихся в стадии проработки и реализации.
В соответствии с техническим заданием границами разработки генерального плана являются границы земель сельского поселения Джулат по состоянию на 2016 год. В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:
· первая очередь генерального плана сельского поселения Джулат на которую планируются первоочередные мероприятия до 2025 г.;
· расчётный срок генерального плана сельского поселения Джулат, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2035 г.;
· период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана  сельского поселения Джулат, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития населенных пунктов сельского поселения – 2045 г.
Проектные решения генерального плана сельского поселения Джулат являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана сельского поселения Джулат на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон.
[bookmark: _Toc487806751]
1. Общая часть
[bookmark: _Toc487806752]1.1. Историко-градостроительная справка
Селение расположено в западной части Терского района, на правом берегу реки Терек. Находится в 20 км к северу от районного центра г. Терек, в 2,5 км к востоку от города Майский и в 60 км к северо-востоку от республиканского центра города Нальчик.
Площадь территории сельского поселения составляет — 5,48 км2. Большую часть земельного фонда занимают сельскохозяйственные угодья.
Граничит с землями населённых пунктов:
· Красноармейское - на востоке,
· Арик - на юге, 
· с городом Майский, который расположен на противоположном берегу реки Терек - на западе.
Местность, на которой ныне расположен посёлок Джулат был заселён с древнейших времён, и некогда здесь находился золотоордынский город Нижний Джулат.
Первые сведения о нём содержатся в сочинениях средневековых авторов 15-го века: Шариф ад-Дина Али Йезди, Назим ад-Дина Шами, Фомы Мецопского и других. В своих географических трудах в XIX веке, о местности Джулат (или Жулат) расположенном на правом берегу Терека, упоминали путешественники и исследователи И.Ф.Бларамбег, В.Г.Тизенгаузен и другие.
К середине XIII века здесь процветал богатый аланский город, который был разрушен после нашествия монголо-татарских полчищ.
Благодаря своему удобному расположению на крутой обрывистой возвышенности над рекой Терек, Нижний Джулат вскоре был восстановлен золотоордынскими ханами. Ими же над обрывом была построена большая соборная мечеть.
В конце XIV века среднеазиатский завоеватель Тамерлан во время своего похода на Золотую Орду, разрушил город Нижний Джулат, и впоследствии он больше не восстанавливался. Однако его название сохранилось у местных народов.
Современное селение было основано в1929 году в ходе строительства Мало-Кабардинской оросительной системы (МКОС).
Сдача в эксплуатацию Мало-Кабардинского оросительного канала и его Головного сооружения на рекеТерек1-го мая1929 года, положило начало новому летосчислению посёлка Джулат.
Первоначально рабочий посёлок представлял собой 6 жилых домов барачного типа, для обслуживающего персонала Головного сооружения. И одноэтажное административное здание конторы. Первые жители посёлка были из числа тех, кто активно участвовал в строительстве МКОС, а после остались жить в Джулате.
Посёлок несколько раз передавался под управление администрации Майского горсовета города.
В 1963 году посёлок окончательно преобразован в самостоятельный сельсовет в составе Терского района.
В 1992 году Джулатский сельсовет реорганизован и преобразован в Джулатскую сельскую администрацию.
Муниципальное образование Джулат наделено статусом сельского поселения Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2005 №13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике».
В настоящее время село Джулат является административным центром муниципального образования «Сельское поселение Джулат».
[bookmark: _Toc487806753]1.2. Положение сельского поселения Джулат в системе расселения Терского района КБР.
Селение расположено в западной части Терского района, на правом берегу реки Терек.
По территории сельского поселения Джулат проходят региональные автодороги, связывающие сельское поселение Джулат с населенными пунктами Терского района и соседних субъектов Российской Федерации.
Экономика села в основном связана с деятельностью Мало-Кабардинской оросительной системы.
Таблица 1.1
Сведения о муниципальных образованиях Терского района на 01.01.2016 г.
	№ п/п
	Наименование муниципального
образования
	Численность населения, чел.
	Площадь, кв. км1
	Плотность населения, чел/кв. км

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Городское поселение Терек
	19446
	12,0
	1621,0

	2
	СП Арик
	2823
	58,0
	49,0

	3
	СП Белоглинское
	415
	14,0
	30,0

	4
	СП Верхний Акбаш
	3073
	62,0
	50,0

	5
	СП Верхний Курп
	1495
	50,0
	30,0

	6
	СП Дейское
	4658
	55,0
	85,0

	7
	СП Джулат
	278
	5,0
	56,0

	8
	СП Инаркой
	1488
	41,0
	36,0

	9
	СП Интернациональное
	406
	16,0
	25,0

	11
	СП Нижний Курп 
	1364
	45,0
	30,3

	13
	СП Ново-Хамидие
	720
	60,0
	12,0

	14
	СП Плановское
	3425
	64,0
	54,0

	15
	СП Тамбовское
	1837
	44,0
	42,0

	16
	СП Терекское
	2028
	44,0
	46,0

	17
	СП Урожайное
	1991
	48,0
	41,0

	18
	СП Хамидие
	1755
	62,0
	28,0

	
	Всего по району
	50883
	893,12
	57,0


1Площадь установлена картометрическим способом.

Земли сельского поселения Джулат граничат с населенными пунктами:
· на западе – с землями г. Майский, который расположен на противоположном берегу реки Терек;
· на юге - с землями СП Арик;
· на востоке – с землями СП Красноармейское;
Площадь Терского района составляет 893,12 км2. Доля сельского поселения Джулат составляет 0,6% от общей площади Терского района, что наглядно отображено на рисунке 1.1.

Рис. 1.1. Структура площадей Терского района, %
Расселение в Терском муниципальном районе имеет дисперсный характер, поселения равномерно рассредоточенный по всей территории района.
Население сельского поселения Джулат, в силу сложившихся исторических особенностей освоения территорий и расположения, имеет прочные сложившиеся производственные, коммерческие и культурные связи с поселениями как Терского района и КБР, так и с поселениями соседних регионов.
Расположение муниципального образования определяет сельское поселение Джулат как один из центров системы расселения Терского района.
Графическое отображение положения сельского поселения Джулат на территории Терского района КБР приведено на схеме.
[bookmark: _Toc487806754]1.3. Общая характеристика территории населенных пунктов сельского поселения Джулат и современная планировочная ситуация
Село Джулат
Центральной планировочной осью села является улица Сибилова. Основные общественные и административные здания и объекты культурно-бытового назначения разместились по этой же улице, в разных ее частях.
В существующей застройке села преобладают одноэтажные и 2-х этажные здания, расположенные повсеместно по всей территории села.
[bookmark: _Toc487806755]
2. Природные условия развития территории
[bookmark: _Toc487806756]2.1. Рельеф
Селение расположено в западной части Терского района, на правом берегу реки Терек.
Населённый пункт расположен на Джулатской возвышенности в пределах наклонной Кабардинской равнины, в переходной от предгорной в равнинную зоне республики. Средние высоты на территории села составляют 255 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляют собой в основном волнистую наклонную равнину. На западе и севере вдоль долины реки Терек тянутся обрывы и бугристые возвышенности. На востоке возвышаются западные склоны Арикского хребта. 
[bookmark: _Toc487806757]2.2. Климат.
Климат влажный умеренный. Лето жаркое. Средняя температура воздуха в июле составляет около +23,0°С. Зима мягкая и длится около трех месяцев с частыми оттепелями. Средняя температура января составляет -2,5°С. В общем среднегодовая температура воздуха составляет +10,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 630 мм. В августе возможны засухи, вызванные воздействием воздушных течений исходящими из Прикаспийской низменности.
Зима непродолжительная, средняя температура января –
-4,3°С. Лето жаркое, средняя температура июля – +24,3°С.
Продолжительность безморозного периода составляет 190 дней. Расчетная температура (средняя наиболее холодной пятидневки) – -19°С.
Относительная влажность воздуха имеет большое значение для оценки комплексного воздействия климата на организм человека. Установлено, что человек лучше всего себя чувствует при относительной влажности воздуха до 70%. На равнине и в предгорьях в теплое время года она ниже и составляет 60-70%, а в холодное время относительная влажность достигает больше 80%.
Рассматриваемая территория – территория с недостаточным увлажнением (К = 0,4-0,5). Количество осадков в холодное время года колеблется в пределах 100-130 мм. В теплое время года осадков выпадает 300-320 мм. Наиболее богаты осадками летние месяцы (май-июль) в течение которых в среднем выпадают около 30% годового количества осадков.
Зимой часть осадков выпадает в виде снега. Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет 10 см. Глубина промерзания грунтов по данным гидрометслужбы составляет в среднем 21 см, наибольшая достигает 38 см.
Преобладающими являются ветры восточного и западного направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/сек. Сильные ветры со скоростью 10-18 м/сек, наблюдаются довольно редко, как правило, это ветры северо-западного направления.
Число дней с туманом в течение года достигает 86.
Среднее атмосферное давление – 749 мм рт. ст.
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Территория  сельского поселения Джулат располагается на Кабардинской равнине. По своему геологическому строению это платформенная структура с герцинским складчатым образованием. Сверху фундамент перекрыт мощным чехлом (1000-2000 метров) четвертичных галечников, песчано-глинистыхотложений и лессовидных суглинков.
Кабардинская равнина имеет слабый наклон от подножия гор Большого Кавказского хребта к северо-востоку, в среднем около 4 метров на километр и с 500 метров над уровнем моря на юго-западе снижается до 150 метров на северо-востоке. В таком же направлении пересекают ее главные реки КБР - Баксан, Чегем, Черек и другие, более мелкие.
По Кабардинской равнине протекает главная река КБР – Терек. Русло реки расширяет долину, разбивается на множество рукавов, протоков. На поверхности равнины четко выделяются песчано-галечниковые полосы долины реки Терек с характерными террасами из гравия, прикрытые суглинками.
[bookmark: _Toc487806759]2.4. Гидрология и гидрогеология
Гидрографическая сеть представлена рекой Терек. 
Река Терек протекает по территории двух государств — Грузии и Российской Федерации, в том числе в последней по территории 6 субъектов. Имеет важное водохозяйственное значение. Дельта Терека представляет собой самостоятельный обширный массив площадью около 4000 км², из которых более 500 км². заняты ирригационными площадями.
Река Терек берёт начало на склоне Главного Кавказского хребта в Трусовском ущелье на северо-востоке Грузии, из ледника горы Зилга-Хох на высоте 2713 м над уровнем моря. Длина реки — 623 км, площадь бассейна 43200 км². От Каргалинского гидроузла носит название Новый Терек (иногда в литературе также употребляется название Каргалинка). В низовье именуется Аликазган (название, предположительно, дано по селу Аликазган, которое располагалось возле современного Крайновского моста). Средний уклон 4,40 м/км.
Первые 30км течёт между Главным и Боковым хребтами, затем поворачивает на север и пересекает Боковой (в Дарьяльском ущелье), Скалистый хребет и Чёрные горы; у города Владикавказ выходит на предгорную равнину, где принимает полноводные притоки Гизельдон, Ардон, Урух, Малку (с Баксаном). От устья Малки протекает в песчано-глинистом русле с многочисленными островами, косами и отмелями; ниже устья Сунжи разбивается на ряд рукавов и протоков. Впадает в Аграханский залив и Каспийское море, образуя дельту; положение основного русла на участке дельты неоднократно менялось (с 1914большая часть стока проходит по руслу Каргалинского прорыва). Старицами реки являются реки, ныне превращённые в каналы,— Суллу-Чубутла, Старый Терек (канал Дельтовый), Средняя, Таловка, Куру-Терек, Кардонка и др. В 1957 году в вершине «Каргалинского прорыва» был построен Каргалинский гидроузел, с помощью которого подается вода в старые рукава Терека.
К северу от села проходит Малокабардинский канал. Малокабарди́нский кана́л — оросительный канал, передающий воду из реки Терек в сельскохозяйственные угодья Терского района Кабардино-Балкарии и Моздокского района Северной Осетии для их дополнительного орошения. Является главной артерией Мало-Кабардинской оросительной системы (МКООС).
Канал берёт своё начало у села Джулат с правого берега реки Терек. Далее канал идёт на восток вдоль северного подножья Арикского хребта (западный отрог Терского хребта). Протяжённость канала от головного сооружения на реке Терек до акведука реки Курп составляет 32,2 км. Высота устья — 128 м над уровнем моря. У села Акведук канал протянут над глубокой долиной реки Курп и дальше попадая на территорию Моздокского района тянется на северо-восток, отдаляясь от подножья Терского хребта.
К западу от села Киевское, Малокабардинский канал впадает в озеро Киевское, которое расположено в долине реки Терек.
Головной офис Малокабардинской оросительной системы, и плотина длиной в 228 метра на реке Терек находится на территории сельского поселения Джулат.
Сооружение состоит из бетонной водосливной плотины, левобережной оградительной дамбы и расположенных на правом берегу реки приемных устройств магистрального канала. Водосливная плотина имеет длину 289 метров и создает подпор 2,59 м. Длина — 57 км.
Уровень обеспечения местности грунтовыми водами высокая.
Водоснабжение сельского поселения Джулат построено на эксплуатации артезианских водоносных горизонтов. 
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Основные типы почв Терского района:
· чернозем обыкновенный, 
· чернозем южный, 
· лугово-черноземные.
Так же на территории района небольшой процент аллювиальных почв, или по-другому их называют пойменными, образовываются в долинах рек, это плодородные и богатые почвы.
Черноземы обыкновенные сформировались под разнотравно-типчаково-ковыльной растительностью. Почвообразование ведется на лёссах илёссовидных суглинках, на бурых и красно-бурых тяжелых суглинках ичастично на элювии коренных пород.
Черноземы южныеформировались под типчаково-ковыльной растительностью в южной части степной зоны. Область распространения южных черноземов представляет собой на западе выположенную пониженную равнину, переходящую затем в ряд повышенных равнин и участков с наличием сопочных массивов на фоне равнинной местности.
Почвообразование происходит на лёссах и лёссовидных породах, на бурых и красно-бурых тяжелых суглинках, на сыртовых суглинках, содержащих до 5% карбонатов и легкорастворимые соли, на коренных породах (известняках) и продуктах разрушения коренных и осадочных пород.
Лугово-черноземные почвы распространены пятнами среди черноземов на плоских слабодренированных водоразделах и надпойменных террасах степных рек. Здесь благодаря слабой расчлененности рельефа атмосферные осадки в меньшей степени стекают в гидрографическую сеть, что обусловливает повышенное увлажнение по сравнению с почвами расчлененных пространств. На этих элементах рельефа уровень грунтовых вод повышен и влияние их на почвообразование усилено. На хорошо дренированных возвышенностях лугово-черноземные почвы занимают понижения мезорельефа.
Морфологическое строение лугово-черноземных почв в общих чертах сходно со строением черноземов. Отличительными признаками являются: нарастание влажности сверху вниз по профилю вплоть до уровня почвенно-грунтовых вод, железомарганцевые образования и пятна оглеения в нижней части профиля, повышенная гумусность верхней части гумусового горизонта. При недостаточно внимательном изучении морфологии, при мелкопрофильных исследованиях лугово-черноземные почвы от черноземов нередко не отделяются.
В местах, ежегодно затопляемых паводковыми водами, встречаются аллювиальные почвы – незрелые, и очень плодородные. Цвет их колеблется от серо-коричневого до желтовато-коричневого, не изменяясь от горизонта к горизонту. Механический состав резко изменяется по профилю: пахотный горизонт – легкий суглинок, подпахотный – супесь, нижний – средний или тяжелый суглинок.
Соответственно изменяется и влажность почв: верхние горизонты сухие, нижние более влажные. Структура ореховая, однородная по всему профилю. Пористость и дренаж хорошие. Грунтовые воды стоят близко у поверхности.
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Территория сельского поселения Джулат находится в зоне степей с травянистой растительностью, которая в естественном состоянии сохранилась лишь на неудобных для использования участках. В пойме реки Терек находятся припойменные леса с различными видами деревьев и кустарников.
Здесь в травостое преобладают тысячелистник обыкновенный, шалфей мутовчатый, бородач, ковыль-волосатик, типчак, подорожник и др. Для степей характерна смена нескольких аспектов и фенологических фаз растительности, когда, начиная с ранней весны, последовательно начинается вегетация и цветение растений от эфемеров и эфемероидов до полыни.
В степях живет много грызунов: суслик малый, хомяк обыкновенный, хомяк дагестанский, хомячок серый, тушканчик большой, мышь полевая, заяц-русак. Также живут ёж обыкновенный и ёж ушастый, лиса обыкновенная, ласка, хорёк светлый, волки.
Весьма богат видовой состав птиц: перепел, коршун, жаворонки, береговая ласточка, овсянка, чекан луговой, чекан черноголовый, зелёный дятел, вертишейка, сизоворонка, золотистая щурка. Очень редки дрофы, стрепеты. Из пресмыкающихся в степной зоне водятся ящерицы, ужи, полозы, ставшая редкой степная гадюка. Очень много в степях насекомых: медведка, клоп-черепашка, земляные блошки, оводы, слепни, клещи и другие.
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Согласно СНиП 23-01-99 выполнение строительных работ при температурах наружного воздуха ниже -5°С принято считать производимыми в зимних условиях, а выше +35°С и относительной влажности воздуха менее 30% – в условиях жаркого и сухого климата. Таким образом, обычные или нормальные условия производства строительных работ ограничиваются температурами окружающей среды впределах-5°С +35°С.Кроме того, температура воздуха в течение суток претерпевает значительные изменения. Величины средних суточных амплитуд температуры воздуха распределяются неравномерно по времени и территории.
Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV - ниже 45°. Определение строительно-климатического района сельского поселения Джулат приведено в таблице 2.1. Таким образом, сельское поселение Джулат по климатическим условиям относится к III климатическому району, подрайон Б.
Таблица 2.1
Определение строительно-климатического района
сельского поселения Джулат
	Клима-тические районы
	Клима-тические под-районы
	Средне-месячная температура воздуха в январе, оС
	Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с
	Средне-месячная температура воздуха в июле, оС
	Средне-месячнаяотноситель-ная влажность воздуха в июле, 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	IА
	от -32 и ниже
	-
	от+4до +19
	-

	
	IБ
	от -28 и ниже
	5 и более
	от 0до +13
	более75

	
	IB
	от -14 до -28
	-
	от+12до+21
	-

	
	IГ
	от -14 до -28
	5 и более
	от 0 до +14
	более 75

	
	IД
	от -14 до -32
	-
	от +10 до +20
	-

	II
	IIА
	от -4 до -14
	5 и более
	от +8 до +12
	более 75

	
	IIБ
	от -3 до -5
	5 и более
	от +12 до +21
	более 75

	
	IIВ
	от -4 до -14
	-
	от +12 до +21
	-

	
	IIГ
	от -5 до -14
	5 и более
	от +12 до +21
	более 75

	III
	IIIА
	от -14 до -20
	-
	от +21 до +25
	-

	
	IIIБ
	от -5 до +2
	-
	от +21 до +25
	-

	
	IIIВ
	от -5 до -14
	-
	от +21 до +25
	-

	IV
	IVА
	от -10 до +2
	-
	от +28 и выше
	-

	
	IVБ
	от +2 до +6
	-
	от +22 до +28
	50 и более в 15 ч

	
	IVВ
	от 0 до +2
	-
	от +25 до +28
	-

	
	IVГ
	от -15 до 0
	-
	от +25 до +28
	-
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Численность населения является одним из важных условий материальной и социальной жизни общества.
Численность населения в стране или отдельном регионе оказывает значительное влияние на их экономический потенциал, на развитие производительных сил общества. Однако прямой зависимости между этими двумя понятиями не прослеживается. Так, государства с высоким уровнем экономического развития при меньшей численности населения производят в десятки раз больше валового национального продукта, чем государства, превосходящие их по численности населения, но уступающие технической оснащенностью, производительностью труда, уровнем квалификации рабочей силы.
На территории сельского поселения Джулат на 01.01.2016 г. проживали 292 человек (Таблица 3.1).
Таблица 3.1
Динамика численности постоянного населения
	№ п/п
	Наименова-ние населенных пунктов
	Численность постоянного населения
	Кол-во домохозяйств (домов, инд. участков)

	
	
	Перепись 1991 г.
	Перепись 2002 г.
	Перепись 2010 г.
	На
01.01.
2016 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	СП Джулат
	-
	277
	272
	292
	74


Доля жителей сельского поселения Джулат составляет 0,49% от общего населения Терского муниципального района, что наглядно отображено на рисунке 3.1.
Рис. 3.1. Структура численности населения Терского района, тыс. чел.

Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы на территории сельского поселения Джулат, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству муниципальных образований Терского района, и характеризуется формированием низкого уровня рождаемости, высокого уровня смертности, неблагоприятным соотношением рождаемость/смертность, а также значительным уровнем естественной убыли населения.
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Под воспроизводством населения понимают совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста. Все это обеспечивает беспрерывное возобновление и смену людских поколений. Уровень смертности и уровень рождаемости зависят от социально-экономического уровня развития, от материальных условий жизни людей, санитарно-гигиенических условий, от развития здравоохранения, от степени занятости женщин в производстве и общественной деятельности, от уровня развития образования и культуры. Таким образом, хоть рождаемость и смертность — процессы биологические, но решающее воздействие на них оказывают социально-экономические условия.
Основными показателями воспроизводства населения являются рождаемость, смертность, естественный прирост, брачность и разводимость.
В 2015 г. в сельском поселении Джулат родилось 6 младенцев, на 2 младенца меньше, чем в 2010 г. Умерло в 2015 г. 4 человек, что больше на 2 человек, чем в 2010 г. Прибыло на территорию поселения в 2015 г. 2 человек, на 2 человека меньше, чем в 2010 г. Убыло в 2015г. 2 человека, что на 1 больше, чем в 2010 г. Воспроизводство населения за 2010-2014 годы приведено в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Воспроизводство населения за 2010-2015годы
	Показатели
	Единица
измерения
	Годы

	
	
	2010
	2015

	1
	2
	3
	4

	Численность населения
	тыс. чел.
	0,272
	0,294

	Родилось
	чел.
	8
	6

	
	чел./1000 жителей
		29,4	
	20,4

	Умерло
	чел.
	2
	4

	
	чел./1000 жителей
	7,4
	13,6

	Естественный прирост
	чел.
	6
	2

	
	чел./1000 жителей
	22,1
	6,8


Необходимо отметить, что ситуация с рождаемостью в сельском поселении Джулат по данным 2015 года улучшилась. Показатели рождаемости поселения одни из средних в КБР (Таблица 3.3).
Таблица 3.3
Показатели рождаемости в муниципальных образованиях КБР
	Наименование муниципального образования
	Численность населения, тыс. чел.
	Родилось в 2010 г.

	
	
	чел.
	чел./1000 жителей

	1
	2
	3
	4

	Сельское поселение Джулат
	0,272
	8
	29,4

	ГО Нальчик
	265,7
	3258
	12

	ГО Баксан
	57,2
	975
	17

	ГО Прохладный
	59,5
	659
	11

	Баксанский район
	61,1
	1242
	20

	Зольский район
	49,0
	748
	15

	Лескенский район
	27,9
	462
	17

	Майский район
	38,5
	478
	12

	Прохладненский район 
	45,5
	703
	15

	Терский район
	51,2
	840
	16

	Урванский район
	71,8
	1188
	17

	Чегемский район
	69,1
	1133
	16

	Черекский район
	27,0
	444
	16

	Эльбрусский район
	36,2
	446
	12

	КБР
	859,7
	12576
	15


С начала 1990 годов для сельского поселения Джулат, как и для КБР, в целом, была характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности населения.
Высокий уровень смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В том числе, проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия, в первую очередь среди мужского населения. (Таблица 3.4).
Таблица 3.4
Показатели смертности в муниципальных образованиях КБР
	Наименование муниципального образования
	Численность населения, тыс. чел.
	Умерло в 2010 г.

	
	
	чел.
	чел./1000 жителей

	1
	2
	3
	4

	Сельское поселение Джулат
	0,272
	2
	7,4

	ГО Нальчик
	265,7
	2228
	8

	ГО Баксан
	57,2
	424
	7

	ГО Прохладный
	59,5
	777
	13

	Баксанский район
	61,1
	582
	10

	Зольский район
	49,0
	469
	10

	Лескенский район
	27,9
	256
	9

	Майский район
	38,5
	544
	14

	Прохладненский район
	45,5
	521
	11

	Терский район
	51,2
	489
	10

	Урванский район
	71,8
	631
	9

	Чегемский район
	69,1
	568
	8

	Черекский район
	27,0
	256
	9

	Эльбрусский район
	36,2
	335
	9

	по КБР
	859,7
	8080
	9


Необходимо отметить, что показатели смертности в сельском поселении Джулат в 2010 году (7,4) превышают показатели смертности многих муниципальных образований, но не превышают республиканские показатели (9,0).
Основными причинами смертности населения КБР в 2013 г. (последние данные статистики на момент разработки Генерального плана) являются:
· болезни системы кровообращения – 61,6%;
· болезни новообразования – 15,8%;
· от несчастных случаев, отравлений и травм – 7,9%;
· болезни органов дыхания – 2,7%.
В составе несчастных случаев, отравлений и травм выделяются в качестве причин смертности транспортные травмы. Особенно велика доля
этих факторов в смертности мужчин трудоспособного возраста.
Четко прослеживаемой тенденции сокращения младенческой смертности, как это имеет место в среднем по стране и СКФО, в КБР в последнее десятилетие пока не наблюдается. При этом показатель «Число детей, умерших в возрасте до одного года, на 1000 родившихся живыми» 2013 года, равный 6,7 – один из самых низких за последние 13 лет.
На рисунке 3.2. графически отображен естественный прирост населения в  сельском поселении Джулат.

Рис. 3.2 Динамика основных показателей воспроизводства населения

При этом ситуация в сельском поселении Джулат по данному показателю очень неблагоприятная, в среднем по Терскому району и по КБР (таблица 3.5). Так, если в КБР естественный прирост в расчете на 1000 жителей в 2010 году составил 15 человек, в Терском районе – 16, то в исследуемом сельском поселении этот показатель выше – -2.


Таблица 3.5
Динамика естественного прироста населения
	Показатели
	2010

	
	чел.
	чел./1000 жителей

	1
	2
	3

	Кабардино-Балкарская Республика
	12576
	15

	Терский район
	840
	16

	Сельское поселение Джулат
	6
	22,1



Намного благоприятнее, чем в среднем по стране и в подавляющем большинстве её регионов ситуация в КБР по такому показателю воспроизводства населения как брачность и разводимость. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР в 2010 году на 1000 человек населения приходилось 8,2 брака и 2,7 разводов. Отдельно, необходимо отметить ситуацию по бракам и разводам в Терском районе. На 1000 человек населения в районе приходится 8,9 браков, а разводов – 2,7.(Таблица 3.6).
[bookmark: _Toc225329254]С середины 2000-х годов наметилась относительно слабая тенденция роста коэффициентов как брачности, так и разводимости. Однако, в целом данные составляющие естественного движения населения в КБР характеризуются относительной стабильностью, обеспечивая вместе с другими факторами устойчивые процессы воспроизводства, половой и возрастной структуры населения региона.
Таблица 3.6
Браки и разводы
	Наименование муниципального образования
	Численность населения, тыс. чел.
	Браки
	Разводы

	
	
	Кол-во
	на 1000 жителей
	Кол-во
	на 1000 жителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Баксанский район
	61,1
	981
	16,1
	221
	3,6

	Зольский район
	49,0
	408
	8,3
	117
	2,4

	Лескенский район
	27,9
	193
	6,9
	43
	1,5

	Майский район
	38,5
	220
	5,7
	119
	3,1

	Прохладненский район
	45,5
	249
	5,5
	158
	3,5

	Терский район
	51,5
	453
	8,9
	136
	2,7

	Урванский район
	71,8
	724
	10,1
	192
	2,7

	Чегемский район
	69,1
	401
	5,8
	156
	2,3

	Черекский район
	27,0
	204
	7,6
	46
	1,7

	Эльбрусский район
	36,2
	232
	6,4
	93
	2,6

	ГО Нальчик
	265,7
	2178
	8,2
	715
	2,7

	ГО Баксан
	57,2
	310
	5,4
	92
	1,6

	ГО Прохладный
	59,5
	507
	8,5
	265
	4,4

	КБР
	859,7
	7060
	8,2
	2353
	2,7


[bookmark: _Toc487806766][bookmark: _Toc255037368]3.3. Половозрастная структура населения
В сельском поселении Джулат сложилась нетипичная для Терского района, КБР и Российской Федерации ситуация, когда численность мужского населения превосходит численность женского населения. Так, по данным администрации к 2010году доля мужского населения в сельском поселении Джулат составляла 46,3% от всего населения поселения, в 2015 г. 51,02%. Одной из характеристик демографической ситуации является половозрастная характеристика муниципального образования. В таблице 3.7 приведены данные численности  сельского поселения Джулат по полу и возрасту.
Таблица 3.7
Половозрастная структура  сельского поселения Джулат
	№ п/п
	Наименование показателей
	Годы

	
	
	2010
	2015

	1
	2
	3
	4

	1
	Численность постоянного населения, всего:
	272
	294

	
	в том числе:
	
	

	
	женщин
	146
	151

	
	мужчин
	126
	143

	2
	По возрастным группам
	
	

	
	до 1 года
	8
	7

	
	1-6
	26
	49

	
	7-16
	17
	29

	
	17-18
	11
	7

	
	19-29
	57
	54

	
	30-39
	61
	57

	
	40-49
	40
	33

	
	50-59 - мужчины
	9
	15

	
	50-54- женщины
	14
	11

	
	мужчины - 60 лет и старше 
	8
	10

	
	женщины - 55 лет и старше
	18
	21

	
	мужчины 80 лет и старше
	-
	-

	
	женщины 80 лет и старше
	3
	1


[bookmark: _Toc255037369][bookmark: _Toc487806767][bookmark: _Toc225329255]3.4. Миграция населения
В больших городах заметную роль в динамике численности населения, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуации играют миграции населения. В сельском поселении Джулат значение показателей миграции невелико. Ежегодное число выбывших, чаще всего доминирует над числом прибывших в поселение внешних мигрантов(таблица 3.8).
Помимо официально учитываемой миграции, в республике существуют большая маятниковая и сезонная трудовая миграция. Более 20 жителей сельского поселения Джулат занято в секторах экономики Нальчика, Терека, Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и других регионов Северного Кавказа.
Таблица 3.8
Миграция населения
	Показатели
	Единица
измерения
	Годы

	
	
	2010
	2015

	1
	2
	3
	4

	Прибыло
	чел.
	4
	2

	Убыло
	чел.
	1
	2

	Миграционный прирост
	чел.
	3
	0

	
	чел./1000 жителей
	11,03
	0


Для миграционных процессов сельского поселения Джулат в последние годы характерны следующие основные особенности:
· уменьшение интенсивности миграций;
· хаотичная тенденция миграций;
· доминирующее местоположение миграции в пределах России;
· незначительный удельный вес международных миграций.
[bookmark: _Toc255037370][bookmark: _Toc487806768]3.5. Трудовые ресурсы
Распределение населения сельского поселения Джулат по основным возрастным группам приведено в таблице 3.8, а графически – отображено на рисунке 3.4.Одним из положительных моментов демографической ситуации является сохраняющийся высокий удельный вес трудоспособного населения в сельском поселении Джулат (60,1%).
Таблица 3.8
Распределение населения по основным возрастным группам
	Основные возрастные группы
	Оба пола

	
	человек
	%

	1
	2
	3

	Моложе трудоспособного возраста
	80
	28,5

	Трудоспособного возраста
	169
	60,1

	Старше трудоспособного возраста
	32
	11,4

	Всего
	281
	100,0



В настоящее время на долю данной возрастной категории (старше трудоспособного возраста) приходится 11,4%, что намного превосходит критерий ООН, в соответствии с которым к старым относятся этносы, доля лиц старше 65 лет, в котором составляет 7%. При этом в отличие от экономически развитых стран, специфика России, как и ее регионов, включая КБР в целом, и Терский район в частности, проявляется в том, что старение населения здесь вызывается не ростом продолжительности жизни, а наоборот происходит на фоне ее сокращения в последние полтора десятка лет.
Изменение возрастной структуры населения в сильной степени влияет на показатель демографической нагрузки – соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В сельском поселении Джулат показатель демографической нагрузки равен 663, что выше показателя республиканского значения (592).
Показатель демографической нагрузки рассчитывается как отношение суммы числа детей и лиц пенсионного возраста к численности населения трудоспособного возраста.
К = n1/n2,
где:
n1 – количество граждан на исследуемой территории, не относящихся к трудоспособному населению, то есть пенсионеров и детей.
n2 – количество граждан на исследуемой территории, относящихся к трудоспособному населению.

Рис. 3.3. Возрастная структура сельского поселения Джулат

В возрастной структуре населения сельского поселения Джулат удельный вес лиц в трудоспособном возрасте составляет 60,1%. Наличие в демографической нагрузке групп населения моложе трудоспособного возраста (28,5%) является важной предпосылкой хорошей обеспеченности трудовыми ресурсами региона и на расчетную перспективу. 
Сельское поселение Джулатколичественно обеспечено трудовыми ресурсами. В таблице 3.9. приведены данные по трудовым ресурсам и маятниковой миграции трудящихся.
Таблица 3.9
Трудовые ресурсы и маятниковая миграция трудящихся на 01.01. 2016 г.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Значение показателей, чел.

	1
	2
	3

	1.
	Численностьсельского поселения, всего
	294

	
	в том числе:
	

	1.1
	в трудоспособном возрасте, всего
	169

	
	из них:
	

	
	- занятые в экономике сельского поселения
	44

	
	- неработающие инвалиды и неработающие пенсионеры
	29

	
	- лица, занятые в домашнем хозяйстве
	25

	
	- обучающиеся с отрывом от производства
	14

	1.2
	население, нуждающееся в трудоустройстве, всего
	12

	
	из них:
	

	
	- имеющие статус «Безработные»
	6

	
	- прочие
	6

	1.3
	работающие пенсионеры
	12

	1.4
	выезжают на работу из сельского поселения, всего
	24

	
	из них:
	

	
	- в другие населенные пункты
	4

	
	- за пределы района
	20

	2.
	Общая численность, занятых в экономике
	73


Удельный вес населения в трудоспособном возрасте на начало 2010 года составлял 60,1% от всего населения поселения, что не превосходит средний показатель по КБР(62,8%). Сельское поселение Джулат, выделяющееся молодостью возрастной структуры населения и повышенной рождаемостью, располагает весьма благоприятными предпосылками для дальнейшего воспроизводства населения в трудоспособном возрасте и, как следствие, для роста трудовых ресурсов.
По данным администрации в 2016 году численность населения в трудоспособном возрасте в  сельском поселении Джулат составляла 169 человек. Однако не все население в рабочем возрасте может трудиться. Часть его в возрасте от 16 до 55-60 лет по инвалидности, старости с льготным пенсионным обеспечением и другим условиям не способна к труду. Резервом дополнительных трудовых ресурсов является часть инвалидов, подростков и пенсионеров, которые могут быть заняты в общественной трудовой деятельности. Распределение занятых по отраслям приведено в таблице 3.10.
Таблица 3.10
Распределение занятых по отраслям хозяйства
	Распределение занятых по отраслям
	Всего
	%

	1
	2
	3

	Производство
	
	

	в т.ч. промышленность
	
	

	с/х организации
	43
	14,6

	Инфраструктура
	
	

	в т.ч. строительство
	4
	1,4

	транспорт
	12
	4,1

	связь и информатика
	2
	0,7

	инженерная инфраструктура, производство тепла и электроэнергии 
	4
	1,4

	Бюджетная сфера
	40
	13,6

	в т.ч. муниципальное административное управление
	16
	5,4

	образование, здравоохранение, культура и спорт, социальное обеспечение
	6
	2,0

	прочие муниципальные бюджетные структуры
	8
	2,7

	федеральные бюджетные структуры (МЧС)
	6
	20

	Коммерческая сфера (торговля)
	4
	1,4

	торговля
	2
	0,7

	общественное питание
	2
	0,7

	Прочие
	30
	10,2

	Всего занято
	139
	47,3


В сельском поселении Джулат в 2015/2016 учебном году на 1000 человек населения насчитывалось 21,3 студента (6 человек). Трудоустройство квалифицированных специалистов вызовет определенную социальную напряженность.
В сельском поселении Джулат использование трудовых ресурсов не отличается кардинально от общей ситуации в КБР(таблица 3.11).

Таблица 3.11
Основные показатели использования трудовых ресурсов
	Показатели
	На 01.01.2015 г.

	1
	2

	Экономически активное население, чел.
	169

	Среднегодовая численность, занятых в экономике
	44

	Численность безработных, всего
	6

	в том числе зарегистрированных
	6

	Уровень безработицы по методологии МОТ, %
	2,1

	Уровень зарегистрированной безработицы, %
	2,1


Анализируя таблицу 3.11, можно сделать следующие выводы:
· по уровню экономической активности населения (60,1% в 2015г.) сельское поселение Джулат не превышает среднереспубликанского значения - 62.8%, при этом в среднем по СКФО этот показатель составляет 60,1%, а по Российской Федерации – 61,6%;
· среднегодовая численность сельчан, занятых в экономике поселения, составляет от числа экономически активного населения – 15,6%, для сравнения в стране она составляет – 90,5%;
· уровень безработицы в поселении составил по методологии МОТ 2,1%, уровень зарегистрированной безработицы в поселении составил в 4,2%, в КБР – 8.86%, по стране 5.46%.

· 
[bookmark: _Toc487806769]4. Социально-экономическое положение
[bookmark: _Toc255037372][bookmark: _Toc487806770]4.1. Уровень и качество жизни
Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий. Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Так понимается и благосостояние. Денежная же оценка благ и услуг, фактически потребляемых в среднем домохозяйстве в течение известного промежутка времени и соответствующих определенному уровню удовлетворения потребностей, представляет собой стоимость жизни. В широком смысле понятие «уровень жизни населения» включает еще условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду обитания и т. д. В таком случае чаще употребляется термин «качество жизни».
Вопросы организации оплаты и материального стимулирования труда тесно связаны с понятием «уровень жизни населения». Заработная плата является основным источником доходов подавляющего большинства населения, а величина реальной заработной платы во многом определяет материальное положение людей. 
Уровень жизни населения определяется, с одной стороны, составом и величиной потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское обслуживание, культурно-просветительные мероприятия и т.д.).С другой – возможностью их удовлетворения, исходя из предложений на рынке товаров и услуг и реальных доходов людей, их заработной платы. В свою очередь и размер реальной заработной платы, и уровень жизни населения определяются степенью эффективности производства на основе использования достижений научно-технического прогресса, масштабом развития и качеством сферы услуг, образовательным и культурным уровнем населения.
Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата, по уровню которой сельское поселение Джулат(12600 руб. в 2015 году) в 1,4 раза уступает показателю в среднем по КБР (20238 руб.). В таблице 4.1 приведена динамика средней заработной платы за последние 4года.
Таблица 4.1
Динамика средней заработной платы
	Показатели
	Годы

	
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5

	СП Джулат
	8200
	8500
	8500
	9000

	КБР
	14701,9
	17672
	19178
	20238

	Прожиточный минимум
	5138,0
	6501,7
	7357
	7357


Рассматривая динамику средней заработной платы видно, что темпы роста заработной платы сельского поселения Джулат не на много превосходят прожиточный минимум, и заметно уступают соответствующим показателям КБР в целом (рисунок 4.1).
Уровень заработной платы в настоящее время во всех сферах хозяйственной деятельности муниципального образования, как и Республики в целом, превышает прожиточный минимум практически в 2раза. 
Темпы роста денежных доходов в 2000-е годы в КБР несколько ниже, чем по стране в целом, однако более замедленный рост зарплаты не позволит в ближайшие годы ликвидировать отставание в среднемесячной зарплате.
В составе денежных доходов населения КБР приходилось на заработную плату в 2015 году (последние данные Кабардино– Балкариястат) 21,8%, социальные выплаты – 19,8%, и доходы от предпринимательской деятельности – 20,4%.

Рис. 4.1. Динамика роста средней заработной платы
Уровень жизни населения в значительной степени определяется структурой потребительских расходов населения. Как для КБР в целом, так и для сельского поселения Джулат в частности характерен очень высокий удельный вес расходов домашних хозяйств на покупку товаров54,5% в 2015 г. Оплата услуг составляет 14,6%, оплата обязательных платежей и взносов 7,5%.
Из важных показателей уровня и качества жизни населения сельского поселения Джулат является обеспеченность жилищной площадью. По данным администрации на конец 2015 года в селе Джулат, числилось 74 домохозяйств. Общая площадь жилых помещений составила 8,1 тыс. м2. Все дома индивидуальные. В среднем на одного жителя приходится 27,6м2, что намного больше, чем в среднем по КБР (18,7 м2).
Строительство нового жилья в сельском поселении Джулат в последние годы не ведется.
В целом же, по большинству показателей уровня и качества жизни населения за 2000-е годы ситуация в сельском поселении Джулат заметно улучшилась по отношению к пороговым значениям, принятым в Российской Федерации. Это относится к снижению уровня детской смертности, обеспеченности жильем, условному коэффициенту депопуляции и др.По отношению зарплаты к прожиточному минимуму, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 20 %. 
По большинству из индикаторов уровня и качества жизни населения сельское поселение Джулат уступает принятым в КБР пороговым значениям. (Таблица 4.2).
Из приведенных в таблице показателей сельское поселение Джулат только по условному коэффициенту депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) превосходит пороговые значения, а по остальным показателям уступает республиканским пороговым значениям.
Таблица 4.2
Показатели уровня и качества жизни населения
	Показатели
	Единица измерения
	Пороговые значения
	Фактический уровень

	1
	2
	3
	4

	Средняя зарплата
	руб.
	20238
	9000

	Отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму
	коэффициент
	2,61
	0,9

	Естественный прирост на 1000 человек населения
	%
	6,6
	6,8

	Обеспеченность жильём
	м2/чел
	18,7
	27,6

	Уровень безработицы
	%
	2,0
	2,0

	Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся)
	коэффициент
	0,58
	0,6


[bookmark: _Toc487806771]4.2. Социальная сфера
В данной главе рассматриваются вопросы технического состояния объектов капитального строительства, отведенных под размещение учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Критерием оценки технического состояния здания в целом и его конструктивных элементов и инженерного оборудования является физический износ.
В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование под воздействием физико-механических и химических факторов постоянно изнашиваются; снижаются их механические, эксплуатационные качества, появляются различные неисправности. Все это приводит к потере их первоначальной стоимости.
Физический износ - это частичная или полная потеря элементами здания своих первоначальных технических и эксплуатационных качеств. Многие факторы влияют на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, при котором дальнейшая эксплуатации здания практически невозможна. Предельный физический износ здания согласно «Положению о порядке решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по ветхости. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, являются: качество применяемых строительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при капитальном ремонте; период не использования здания; плотность заселения. В таблице 4.3 приведены характеристики объектов капитального строительства и определен срок службы. Эти данные необходимы для перспективного планирования объектов социальной сферы.
Кроме физического износа объектов капитального строительства необходим учет морального износа зданий в основном жилищного фонда.
Обесценение жилищного фонда происходит также за счет морального старения. Установлены две формы морального износа средств труда. Первая заключается в уменьшении затрат труда и удешевлении производства по мере развития научно-технического прогресса.
Генеральный план «Сельское поселение Джулат»Терского района КБР
Том I. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития.
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Таблица 4.3
Характеристики объектов капитального строительства и определение срока службы
	Группа зданий
	Тип зданий
	Фундаменты
	Стены
	Перекрытия
	Срок службы, лет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Особо капитальные
	Каменные и бетонные
	Кирпичные, крупноблочные и крупнопанельные
	Железобетонные
	150

	II
	Обыкновенные
	Каменные и бетонные
	Кирпичные и крупноблочные
	Железобетонные или смешанные
	120

	III
	Каменные, облегченные
	Каменные и бетонные
	Облегченные из кирпича, шлакоблоков и ракушечника
	Деревянные или железобетонные
	120

	IV
	Деревянные, смешанные, сырцовые
	Ленточные бутовые
	Деревянные, смешанные
	Деревянные
	50

	V
	Сборно-щитовые, каркасные глинобитные, саманные и фахверковые
	На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах
	Каркасные глинобитные
	Деревянные
	30

	VI
	Каркасно-камышитовые
	На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах
	Каркасные глинобитные
	Деревянные
	15




Вторая форма морального износа состоит в том, что по мере развития науки и техники создаются новые конструкции машин и оборудования, обеспечивающих более высокую производительность труда.
Моральный износ старого жилищного фонда - это обесценивание жилого дома в результате уменьшения затрат общественно необходимого труда на возведение в современных условиях жилого дома, сходного по объемно-планировочным решениям и внутреннему благоустройству с ранее возведенными домами в результате роста производительности труда и несоответствия объемно-планировочного и инженерно-конструкторских решений, не обеспечивающих современного уровня комфорта проживания по сравнению с новым строительством. Под этим подразумеваются следующие недостатки: отсутствие горячего водоснабжения, мусоропровода, телефонной связи и лифтов (при отметке входа в квартиру верхнего этажа над уровнем тротуара или отмостки 14 м и более); деревянные перекрытия и перегородки; отсутствие ванных комнат; планировка квартир регулярная, но неудобная для посемейного заселения; средняя площадь квартир по дому более 45 м2; планировка нерегулярная, хаотичная, многокомнатные квартиры, местами несовпадение санузлов по этажам.
[bookmark: _Toc487806772]4.2.1. Учреждения образования
В сельском поселении Джулат отсутствуют какие-либо детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования. Школьники доставляются школьным автобусом в сельское поселение Красноармейское, где проходят обучение.
[bookmark: _Toc255037374][bookmark: _Toc487806773]4.2.2. Учреждения здравоохранения
Учреждения здравоохранения сельского поселения Джулат представлены:
1) Государственным бюджетным учреждением здравоохранения сельского поселения Джулат–Амбулатория.
Сведения об учреждениях здравоохранения приведены в таблице 4.5.
Амбулатория находится в отдельно стоящем здании, площадью 100 кв.м.
Для повышения уровня и качества здравоохранения необходимы мероприятия по модернизации материально-технической базы, а так же по пропаганде здорового образа жизни.
Износ здания здравоохранения в сельском поселении Джулат
составляет – 2,0%.
Таблица 4.5
Сведения об учреждениях здравоохранения
	№ п/п
	Наименование
	Показатели
(посещений в смену)
	Кол-во работающих
	Этажность, материал стен,
встроенное или отдельно стоящее
	Год пост-ройки

	
	
	
	врачи
	средний медперсон.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	МУЗ Амбулатория с.п.Джулат
	5
	-
	2
	1 эт., кирп.,
отдельно стоящее
	2015


[bookmark: _Toc255037375]
[bookmark: _Toc487806774]4.2.3. Учреждения культуры и искусства
При всей важности всех «социальных» отраслей и направлений приоритетным социальным фактором, определяющим социально-экономическую перспективу поселения, является культура, несущая в себе самый мощный заряд созидающей или разрушающей социальной энергии. 
Сведения об учреждениях культуры приведены в таблице 4.6.
Таблица 4.6
Сведения об учреждениях культуры
	№ п/п
	Наименование
	Показатели, мест в зале,
кол-во томов
	Кол-во работающих
	Этажность, материал стен
	Год пост-ройки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	СДК с.п.Джулат
	60
	3
	2
	1987


Изменения образа жизни населения, широкое распространение и использование новых информационных средств, другие факторы привели к заметному сокращению посещений объектов культуры. При этом необходимо заметить, что число учреждений культуры за последние годы не менялось.
На период составления проекта Генерального плана состояние здания Дома культуры удовлетворительное.
[bookmark: _Toc255037376][bookmark: _Toc487806775]4.2.4. Учреждения спорта и физической культуры
На территории  сельского поселения Джулат в населенном пункте размещается: 
· футбольное поле – 1;
· детская площадка-1;
Характеристика спортивных сооружений приведена в таблице 4.7.
Таблица 4.7
Характеристика спортивных сооружений с.п. Джулат
	№ п/п
	Наименование
	Этажность, материал стен
	Встроенное или отдельно стоящее
	Площадь земельного участка, м2
	Кол-во работающих
	Год строи-тельства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Футбольное поле
	Огорож.
	отдельно стоящее
	400
	-
	2015

	2.
	Детская площадка
	Огорож.
	отдельно стоящее
	300
	3
	2016



Техническое состояние имеющейся спортивной базы в муниципальном образовании хорошее. 
Изучив характеристики и местоположения объектов социального назначения, разработчики проекта пришли к выводу, что равномерное размещение учреждений обслуживания по территории сельского поселения Джулат, не создаёт трудностей для доступа жителям.

[bookmark: _Toc487806776]5. Экономический потенциал.
Экономико-географическое положение сельского поселения Джулат имело на разных этапах его истории неодинаковое значение, оно менялось в положительную или отрицательную сторону в ходе заселения территории и освоения природных богатств.
Основу экономического потенциала сельского поселения составляет сельское хозяйство.
В условиях рыночной экономики значительную роль играют малые предприятия, являясь одним из факторов экономической стабилизации сельского поселения, обеспечивая налоговые поступления в бюджет сельского поселения.
Существенно влияя на формирование потребительского рынка, малое предпринимательство способствует решению проблемы занятости населения.
На территории сельского поселения Джулат промышленное производство представлено ФГБУ «УЭММК» (Федеральное государственное бюджетное учреждение "управление эксплуатации межреспубликанских магистральных каналов"). Организация насчитывает 6 филиалов. Основным видом деятельности компании является предоставление услуг по эксплуатации мелиоративных систем.
Мало-Кабардинский участок ФГБУ «УЭММК» в Терском районе, включает в себя ГТС, плотину на реке Терек, межреспубликанские каналы, которые обеспечивают поливом три республики - КБР, РСО-Алания, Чеченская Республика.
Особое внимание привлекает сложное сооружение - тоннель протяженностью 400 м., проходящий под поселком Джулат. В связи с тем, что он построен в 1929 г. и имеет огромное значение для полива полей трех республик, тоннель нуждается в обследовании и обновлении.
ФГБУ УЭММК качественно и своевременно подает воду «Каббалкмелиоводхозу», который и обеспечивает бесперебойную работу межхозяйственных каналов, непосредственно проводящих воду на поля. Эти меры позволят значительно увеличить урожайность сельскохозяйственных культур на поливных землях.
[bookmark: _Toc255037380][bookmark: _Toc487806777]5.1. Сельское хозяйство
В сельском поселении зарегистрированы 4 арендатора, возделывающие землю.
Природные условия благоприятны для возделывания многих земледельческих культур, что предопределило структуру растениеводства. Структура посевных площадей, а значит и роль отдельных отраслей растениеводства за последнее неполное десятилетие претерпели существенные изменения. Доминировавшие в посевах поселения зерновые были потеснены техническими, овощными и кормовыми культурами. 
Произошедшие изменения в посевном клине объясняются рядом причин: изменениями экономической политики на отдельных этапах развития, чередованием благоприятных и неблагоприятных для развития сельского хозяйства лет, рыночной конъюнктурой и другие.
[bookmark: _Toc487806778]5.2. Непроизводственная сфера
Непроизводственная сфера сельского поселения Джулат представлена видами услуг, в числе которых выделяются транспортный и коммуникационный комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги, банковская деятельность и другие.
Комплекс информационных коммуникаций сельского поселения Джулат представлен практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, телефонной, сети интернет и др. В настоящее время в сельском поселении Джулат работает почтовое отделение, оказывающее услуги населению в области связи. Телефонная емкость ГТС на отчетный период основных квартирных номеров - 24; ведомственных номеров – 19; телефонов – автоматов -1. Протяженность линейных сооружений телефонной сети 3 км. Техническое состояние удовлетворительное.
Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет -1 шт. Важное место в непроизводственной сфере муниципального образования занимают розничная торговля. Сведения об объектах торговли представлены в таблице 5.1.
Структура оборота розничной торговли характеризуется преобладанием продовольственных товаров над непродовольственными. По форме собственности все объекты в муниципальной собственности. 
Интегральным показателем состояния непроизводственной сферы поселения являются платные услуги населению. Основными платными услугами являются коммунальные услуги, транспортные услуги и далее услуги связи.
В настоящее время в сельском поселении Джулат не имеется объектов по оказанию бытовых услуг. Бытовые услуги производятся в городах Терек, Майский и Нальчик.
Имеющейся торговой площади в соответствии с Постановлением Правительства КБР от 24 февраля 2011 г. № 46-ПП "О нормативах минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики, городских округов и муниципальных районов республики площадью торговых объектов на 2011 - 2013 годы" достаточно. При требуемой торговой площади160 кв.м. общая площадь объектов торговли в сельском поселении равна 152 кв.м.
Таблица 5.1
Сведения об объектах торговли
	№ п/п
	Наименование
	Место
нахождение
	Кол-во работн.,
чел.
	Торговая площадь, м2
	Хар-ка
здания
	Ассортимент

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Магазин-кафе
	ул. Сибилова,19
	1
	112
	Отдельно стоящее 
	Смешанный магазин -кафе

	2
	Магазин
	ул. Надтеречная, 4/1
	1
	40
	Отдельно стоящее здание
	Смешанный магазин повседневного спроса



[bookmark: _Toc487806779]6. Архитектурно-планировочная организация территории
[bookmark: _Toc487806780]6.1. Границы муниципального образования
Границы муниципального образования «Сельское поселение Джулат» установлены и нанесены в соответствии с Законом КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике» в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
I. По смежеству с сельским поселением Красноармейское
От межевого знака 23, расположенного с западной стороны оросительного канала и в 50 м севернее пересечения этого канала с автомобильной дорогой Майский - Урожайное, являющегося стыком границ сельских поселений Красноармейское, Джулат и сопредельной территории, граница 645 м идет по западной стороне оросительного канала в северо-восточном направлении до межевого знака 28, который находится с южной стороны пересечения канала с дорогой, затем поворачивает на северо-запад и 180 м идет до точки 1, расположенной в русле реки Терек (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ, в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2010 года N 45-РЗ, НГР: RU07000201000157)
Эта точка является стыком границ сельских поселений Красноармейское, Джулат и сопредельной территории (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ, в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2010 года N 45-РЗ, НГР: RU07000201000157).
[bookmark: 0000000000000000000000000000000000000000] II. По смежеству с землями сопредельной территории
От точки 1, расположенной в русле реки Терек, являющейся стыком границ сельских поселений Красноармейское, Джулат и сопредельной территории, граница 600 м идет по правому берегу реки Терек в западном направлении до границы лесного массива с закустаренным пастбищем, отсюда 40 м идет на юго-восток до объездной дороги, далее по северной стороне этой дороги 450 м идет на северо-восток до обрыва, затем по обрыву в юго-западном и южном направлении 600 м идет до автомобильной дороги Майский – Урожайное (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ, в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2010 года N 45-РЗ, НГР: RU07000201000157).
Пересекая эту автомобильную дорогу, граница в общем направлении на юго-запад, имея протяженность 1400 м, идет по окраине села Джулат, по западной и северной его стороне.
Далее 800 м идет по южной окраине села в юго-восточном направлении, затем в том же направлении по подъездной дороге к селу Джулат 500 м идет до пересечения дорог, здесь поворачивает на северо-запад, затем северо-восток по окраине села и 350 м идет до автомобильной дороги Майский - Урожайное.
Пересекая автомобильную дорогу Майский - Урожайное, граница поворачивает на юго-восток и 180 м идет до пересечения этой дороги с оросительным каналом, далее по этому каналу 50 м идет на север до межевого знака 23 - исходной точки описания границ сельского поселения Джулат.
На рисунке 6.1. приведена схема границ сельского поселения Джулат.
[bookmark: _Toc487806781]6.2. Планировочная структура территории
Основным планировочным принципом генерального плана является создание характерного и обоснованного для муниципального образования планировочного каркаса и структуры на основе сложившейся застройки населенных пунктов поселения с учетом природных условий и существующего использования территории. 
Основой планировочного каркаса сельского поселения Джулат выступает автомобильная дорога регионального значения Красноармейское -Джулат.
[image: C:\Users\RedLine\Desktop\9-5 Джулат.jpg]

Рис. 6.1. Схема границ сельского поселения Джулат
Территория  сельского поселения Джулат расположена в северо-западной части Терского района. Условно возможно разделить территорию на две зоны:
1. Наиболее освоенная зона, где расположены основные селитебные и производственные кварталы села Джулат и большая часть транспортной и инженерной инфраструктуры.
2. Степная зона, расположенная на Кабардинской равнине с расположенными на ее территории землями сельскохозяйственного использования. 
Планировочная структура наиболее освоенной территории населенных пунктов поселения состоит из:
· основных застроенных территорий населенных пунктов поселения, состоящих из жилых микрорайонов и разрозненных промышленных, коммунально-складских площадок;
· земель сельскохозяйственного использования.

[bookmark: _Toc487806782]6.3. Планировочное районирование
В основу планировочного районирования  сельского поселения Джулат положено разделение территории на расчетные градостроительные районы (далее – РГР). При определении границ расчетных градостроительных районов учитывалось существующее условное разделение населенных пунктов на микрорайоны с некоторым изменением и уточнением их границ. 
РГР – это часть селитебной территории, выделенная на основе общности сложившихся культурно-бытовых связей и наличия элементов первой ступени обслуживания и отдаленная от остальных расчетных градостроительных районов улицами городского и районного значения, природными препятствиями. Деление территории поселения на РГР необходимо для детального анализа его селитебной территории, параметров развития территорий. Применительно к РГР даются основные планировочные решения, дифференцируемые для разных частей территорий. Впоследствии применительно к РГР разрабатываются проекты планировки и межевания территории, где проектные решения генерального плана получают большую степень детализации.
На рисунке 6.2 отображены планировочные районирования села Джулат. В таблице 6.1 приведены сведения по РГР.
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Рисунок 6.2. Планировочное районирование села Джулат.


Таблица 6.1.
Сведения по расчетным градостроительным районам
	Номер или обозначение РГР
	Наименование РГР
	Описание местоположения РГР
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4

	Село Джулат 

	ГР-1
	Градостроительный район
	Центральная часть (администрация, ДК)
	0,41

	ГР-2
	Градостроительный район
	Центральная часть (амбулатория)
	0,01

	ГР-3
	Градостроительный район
	Центральная часть (магазин)
	0,01

	ГР-4
	Градостроительный район
	Северо-восточная окраина (бывшая столовая)
	0,29

	ГР-5
	Градостроительный район
	Северо-восточная окраина (административное здание)
	0,06

	ГР-6
	Градостроительный район
	Северо-восточная окраина (административное здание)
	0,07

	ГР-7
	Градостроительный район
	Центральная часть (магазин)
	0,02

	
	
	Итого:
	0,87

	РГР-1
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть
	0,8

	РГР-2
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть
	0,23

	РГР-3
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть
	2,2

	РГР-4
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть
	0,23

	РГР-5
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть
	0,51

	РГР-6
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть
	0,75

	РГР-7
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть
	2,0

	РГР-8
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть
	2,0

	РГР-9
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть
	0,47

	
	
	Итого:
	9,19

	КГР-1
	Коммунальный градостроительный район
	Северная окраина (скважина, водонапорная башня)
	0,03

	КГР-2
	Коммунальный градостроительный район
	Северная окраина (скважина, водонапорная башня)
	0,03

	КГР-3
	Коммунальный градостроительный район
	Северная окраина (скважина, водонапорная башня)
	0,03

	КГР-4
	Коммунальный градостроительный район
	Центральная часть (трансформатор)
	0,02

	
	
	Итого:
	0,11

	ПГР-1
	Производственный градостроительный район
	Северо-восточная окраина 
	0,6

	ПГР-2
	Производственный градостроительный район
	Северо-восточная окраина 
	0,11

	ПГР-3
	Производственный градостроительный район
	Северная окраина
	1,3

	
	
	Итого:
	2,01

	РекГР-1
	Рекреационный градостроительный район
	Западная окраина (парк)
	0,6

	РекГР-2
	Рекреационный градостроительный район
	Северная окраина (стадион)
	0,26

	РекГР-3
	Рекреационный градостроительный район
	Центральная часть (детская площадка)
	0,04

	
	
	Итого:
	0,85

	
	
	Всего:
	13,03



[bookmark: _Toc487806783]6.4. Функциональное зонирование
Жилая зона
Всего жилые зоны занимают 9,19 га всей территории населенного пункта сельского поселения Джулат (без улично-дорожной сети).
Зона малоэтажной застройки включает в себя преимущественно застройку индивидуальными жилыми домами и доминирует в селитебной территории. Территориально она расположена по всей территории села Джулат и составляет основу для всех градостроительных районов, расположенных в его пределах. Все дома в поселке были ведомственные и построены ФГБУ УЭММК с 1929 по 1995 года. С 1993 года все домовладения - частные.
Среди малоэтажной застройки можно выделить три типологические группы:
1. Индивидуальные жилые дома с 1921 по 1945 года постройки с приусадебным участком, используемым в личном подсобном хозяйстве, в том числе для содержания мелких домашних животных, птицы и т.п. Такие домовладения характеризуются относительным разнообразием планировки самих жилых домов, наличием развитых хозяйственных построек, огородов, садов. Жилые дома, как правило барачного типа, стоят с отступом от красной линии. Сами дома в подавляющем большинстве одноэтажные. Площади участков таких домовладений колеблются от 500 до 1000 кв.м.
2. Индивидуальные жилые дома, построенные с 1946 по 1970 года. Для таких домов характерно разнообразие планировочных схем, этажность, как правило, 1-2 этажа, наличие мансард, на территории устраивается разнообразные хозяйственные постройки, имеются капитальные гаражи. Для домовладений этой группы характерны средние размеры участков – от 400 до 800 кв.м.
3. Индивидуальные жилые дома, построенные с 1971 по 1995 года. Эти дома составляют основной  костяк жилой застройки в процентном отношении (84 %).
Невозможно выделить зону преобладания тех или иных типологических групп, поскольку индивидуальная жилая застройка в поселке крайне перемешана, что является следствием возможностей того или иного застройщика.
[bookmark: _Toc230252793][bookmark: _Toc250974096]Общественно-деловая зона
Зона, занимаемая преимущественно застройкой общественно-делового назначения. Наибольшей концентрации она достигает в центральной части. Зона общественно-деловой застройки занимает 0,87 га.
В нее включены зоны административно-управленческой застройки, торговых и коммерческих объектов, зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения, зоны культуры, зона спортивных сооружений.
Производственная зона
Производственная зона на территории сельского поселения Джулат, занимает 2,01 га:
Коммунальная зона
Коммунальная зона представлена объектами водоснабжения. Коммунальная зона занимает 0,11 га.
Рекреационная зона
Рекреационная зона в  сельском поселении Джулат  занимает 0,85 га, на его территории отсутствуют оборудованные зоны массового отдыха населения.
Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования  составляет 74,76 га.
Современное использование территории сельского поселения (опорный план) приведено на схеме.
[bookmark: _Toc487806784]6.5. Земельный фонд
Общая площадь сельского поселения Джулат в утвержденных границах, в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2006 N 54-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике»,по данным администрации,  составляет 0,8887 км². Окончательная площадь сельского поселения может быть установлена только после проведения специальных землеустроительных работ по установлению границ сельского поселения и их выносу в натуру.
Земельный фонд сельского поселения Джулат по состоянию на 01.01.2016г. составляет 88,87 га. Экспликация земель представлена в таблице 6.2.
Таблица 6.2
Экспликация земель
	№ п/п
	Категория земель
	Экспликация

	
	
	га
	%

	1
	2
	3
	4

	1
	Общая площадь
	88,87
	100

	2
	Земли населенных пунктов
	13,83
	15,6

	3
	Земли промышленности и иного специального назначения
	0,28
	0,3

	4
	Земли сельскохозяйственного назначения,
	74,76
	84,1

	
	в том числе:
	
	

	
	пашня
	-
	-

	
	залежи
	-
	-

	
	пастбища
	-
	-

	
	прочие
	-
	-

	5
	Земли лесного фонда
	0
	0

	6
	Земли водного фонда
	0
	0

	7
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	0
	0

	8
	Земли запаса
	0
	0

	9
	Прочие
	0
	0


Анализ таблицы 6.2 показывает преобладание земель сельскохозяйственного назначения.
[bookmark: _Toc487806785]6.6. Жилищный фонд
По данным администрации в 2015 году в населенном пункте – селе Джулат, числилось 74 домохозяйства. Жилищный фонд сельского поселения Джулат составляет 8,1 тыс. м2, в том числе индивидуальных домах – 8,1 тыс.м2, где в 2015 г. проживало294 жителей. В среднем на 1 жителя приходится27,6 кв. м2.
Ветхое жилье – это домовладения, которые построены более 80 лет назад. Аварийное жильё – жильё, находящееся, в основном, в зоне экзогенных процессов (подтопление, береговая эрозия). Площадь ветхого и аварийного жилья в сельском поселении Джулат 56 м2.
При строительстве жилья необходимо уделять внимание комфортабельности жилья. В таблице 6.3 приведена обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой. К сожалению, жилищный фонд в комплексе не благоустроен, так как в сельском поселении нет системы водоотведения.
Таблица 6.3
Благоустройство жилищного фонда
	Показатели
	Благоустройство жилищного фонда

	
	тыс.м2
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь жилых помещений, всего
	8,1
	100

	в том числе:
	
	

	водопроводом,
	7,9
	97,5

	в том числе централизованным;
	-
	-

	водоотведением (канализацией)
	7,9
	97,5

	в том числе централизованным;
	-
	-

	отоплением
	-
	-

	в том числе централизованным;
	-
	-

	горячим водоснабжением
	-
	-

	в том числе централизованным;
	-
	-

	ваннами (душем);
	7,9
	97,5

	сетевым газом.
	8,1
	100

	Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом
	-
	-



Жилищный фонд сельского поселения Джулат изношен в слабой степени, только 5% жилья изношено свыше 70%. (Таблица 6.4).

Таблица 6.4
Распределение жилищного фонда по проценту износа
	Показатели
	Износ жилищного фонда

	
	тыс.м2
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь жилых помещений, всего:
	8,1
	100,0

	в том числе:
	
	

	от 0 до 30%
	7,0
	86,4

	от 31 до 70%
	0,7
	8,6

	свыше 70%
	0,4
	4,9



Распределение жилищного фонда по материалу стен показано в таблице 6.5.
Таблица 6.5
Распределение жилищного фонда по материалу стен
	Показатели
	Материалы стен

	
	тыс.м2
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь жилых помещений, всего
	8,1
	100

	в том числе:
	
	

	кирпичные
	7,9
	97,5

	смешанные
	0,2
	2,5

	прочие
	-
	-



Данные таблицы 6.6 «Распределение жилищного фонда по годам возведения» красноречиво показывают, что основное возведение жилищного фонда происходило в период с 1971 по 1995 годы – 84% и в период с 1946 по 1970 годы – 11%. То есть после 1995 года в сельском поселении Джулат возведено 0,2 тыс. м2или 2,5% жилья.
Таблица 6.6
Распределение жилищного фонда по годам возведения
	Показатели
	Материалы стен

	
	тыс. м2
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь жилых помещений, всего
	26,0
	100

	в том числе:
	
	

	до 1920 года
	-
	-

	1921-1945 годы
	0,2
	2,5

	1946-1970 годы
	0,9
	11

	1971-1995 годы
	6,8
	84

	после 1995 года
	0,2
	2,5


[bookmark: _Toc226007419][bookmark: _Toc487806786]6.7. Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения
Земельные участки и объекты капитального строительства регионального значения на территории  сельского поселения Джулат представлены в соответствии с информацией Администрации сельского поселения Джулат в таблице 6.7.
Таблица 6.7
Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся республиканской собственностью
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Площадь, м2

	1
	2
	3
	4

	1
	Здание ФАП
	с.п.  Джулат ,
ул. Сибилова, 19а
	100


Земельные участки и объекты капитального строительства, находящиеся в республиканской собственности переданы в органы местного самоуправления в целях исполнения ими своих полномочий. В ниже приведенной таблице 6.8 приведен перечень недвижимого имущества, являющиеся собственностью МО «Сельское поселение Джулат».
Таблица 6.8
Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся муниципальной собственностью
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Кол-во, м2/м

	1
	2
	3
	4

	1
	Здание администрации
	с.п. Джулат,
ул. Сибилова, 21
	428м2

	2
	Здание Магазина - кафе
	с.п. Джулат,
ул. Сибилова, 19
	112 м2

	3
	ул. Сибилова
	с.п. Джулат
	850 м

	4
	ул. Молодежная
	с.п. Джулат
	350 м

	5
	ул. Надтеречная
	с.п. Джулат
	300 м


Земельные участки и объекты капитального строительства федерального и местного значения отображены в графической части проекта и в таблице 6.9.
Таблица 6.9
Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся федеральной собственностью
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Кол-во, м2/м

	1
	2
	3
	4

	1
	Администр. Здание ФГБУ УЭММК
	с.п.  Джулат ,
ул. Сибилова,1
	379 м2

	2
	Админ. Здание РММ база склад, гараж
	с.п.  Джулат ,
ул. Сибилова,7
	1709,4 м2

	3
	Здание рабочей столовой
	с.п.  Джулат ,
ул. Сибилова 9
	330,5 м2

	4
	Дом музей
	с.п. Джулат на головном сооружении
	53,7 м2

	5
	Сторожка
	с.п. Джулат на головном сооружении
	7,1м2

	6
	Диспетчерский пункт
	с.п. Джулат на головном сооружении
	89,0 м2




[bookmark: _Toc487806787]7. Планировочные ограничения
На основании статьи 1 Градостроительного кодекса РФ под территориальными зонами понимаются зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты, а зонами с особыми условиями использования территорий считаются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территории  сельского поселения Джулат имеются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
· Санитарно-защитные зоны.
· Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
· Водоохранные зоны.
· Зоны охраны источников питьевого водоснабжения.
· Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В графической части проекта отображены все вышеперечисленные зоны с особыми условиями использования территории.
[bookmark: _Toc487806788]7.1. Ограничения по условия охраны природного комплекса
Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения. 
Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.
На территории  сельского поселения Джулат имеются следующие магистральные инженерные и транспортные линейные объекты:
· газопровод Опытное - Джулат;
· ВЛ-10кВ;
· участок автомобильной дороги Майский - Урожайное - граница с РСО - Алания.
Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 3 марта 2006 г. № 74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны р. Терек и канала Малокабардинский в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. 
В пределах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.
Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения, резервуаров и напорно-регулирующих сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных и иных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий. 
На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция зеленых насаждений. 
Проекты по определению второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют, в графической части проекта генерального плана указаны только земельные участки водозаборов и водопроводных сооружений.
[bookmark: _Toc230252800][bookmark: _Toc250974103][bookmark: _Toc487806789]7.2. Ограничения по условиям охраны культурного наследия
На территории сельского поселения Джулат находится памятник археологии федерального значения «Городище «Нижний Джулат».
Необходимо отметить, что для объектов культурного наследия, расположенных в пределах села Джулат, не проводились работы по установлению индивидуальных охранных зон. Места расположения объектов культурного наследия выделены в утверждаемой части проекта генерального плана и показаны в составе комплексного анализа в графических материалах по обоснованию проекта генерального плана. 
Также к объектам культурного наследия на территории сельского поселения Джулат относится «Плотина, Головное Сооружение», 1929 г. постройки.
В настоящее время Правительством КБР начата работа по выполнению кадастровых работ в целях выдачи технических планов, технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности Российской Федерации.
[bookmark: _Toc250974105][bookmark: _Toc487806790]7.3. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности. 
В таблице 7.2 приведены перечни источников природных чрезвычайных ситуаций, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», встречающихся в Терском районе.
На территории  сельского поселения Джулат возможно проявление опасных геологических процессов, таких как землетрясения.
Опасные геологические процессы – процессы геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Терский район находится в сейсмоопасной зоне с землетрясениями 7-8 баллов.

Таблица 7.2
Перечень поражающих факторов источников
природных чрезвычайных ситуаций
	№ п/п
	Источник природной ЧС
	Поражающий фактор природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1
	2
	3
	4

	Геологические процессы

	1
	Землетрясения
	Сейсмический
	Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Гравитационное смещение горных пород. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел.

	
	
	Физический
	Электромагнитное поле

	
	
	Гравитационный
	Смещение (обрушение) пород в береговой части

	Гидрологические явления и процессы

	2
	Русловая эрозия
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока воды.
Деформация речного русла.

	Метеорологические явления

	3
	Сильный ветер
	Аэродинамический
	Ветровой поток.

	4
	Пыльная буря
	Аэродинамический
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов.

	5
	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.
Затопление территории

	6
	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.
Снежные заносы.

	7
	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы.

	8
	Гололед
	Гравитационный
Динамический
	Гололедная нагрузка. Вибрация.

	9
	Град
	Динамический
	Удар.

	10
	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха).

	11
	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха.

	12
	Засуха
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха.

	13
	
Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды.



Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.
Наиболее подвержены землетрясениям административные и жилые здания старой постройки.
Опасное гидрологическое явление– событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.
При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.
Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.
Анализ многолетних материалов показывает, что наибольшая повторяемость неблагоприятных метеорологических процессов приходится на ливневые осадки.
Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин.). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.
Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.
Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.
Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. 


Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 С и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах. 
В таблице 7.3 приведены перечни источников техногенных чрезвычайных ситуаций, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.07-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», встречающихся в Терском районе.
На территории муниципального образования «Сельское поселение Джулат» имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:
· зона аварии на автомобильном транспорте;
· зона аварии на магистральных газопроводах;
· зона аварий на объектах энергетики.
Таблица 7.3
Перечень поражающих факторов источников
техногенных чрезвычайных ситуаций
	№ п/п
	Источник техногенной ЧС
	Наименование поражающего фактора техногенной ЧС
	Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС

	1
	2
	3
	4

	1
	Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах
	Воздушная ударная волна
	Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия.

	
	
	Волна сжатия в грунте
	Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения.

	
	
	Экстремальный нагрев среды
	Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур.

	
	
	Тепловое излучение
	Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения.

	2
	Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи
	Электрический шок
	Термическое действие – ожоги. Электролитическое действие – разложение крови, плазмы. Биологическое действие – нарушение биоэлектрических процессов.

	3
	Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Токсическое действие
	Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов.

	4
	Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака)
	
	

	5
	Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях
	Волна прорыва гидротехнических сооружений
	Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. Время существования волны прорыва.


[bookmark: _Toc250974106][bookmark: _Toc487806791]
8. Охрана окружающей среды
Раздел разработан в составе материалов проекта генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Джулат».
Основная экологическая стратегия градостроительного развития  сельского поселения Джулат направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение техногенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания.
Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологического обоснования зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, благоустройством и озеленением территории.
[bookmark: _Toc250974107][bookmark: _Toc487806792]8.1. Экологическая ситуация
На территории  сельского поселения Джулат отсутствуют промышленные предприятия с вредными выбросами в атмосферу.
В отраслевой структуре транспортного комплекса сельского поселения представлен один вид данного сектора инфраструктуры: автомобильный.
Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:
1. селитебный комплекс;
2. сельскохозяйственное производство;
3. транспортные магистрали.
Ведущую роль в экономике сельского поселения Джулат играет сельскохозяйственное производство, производство и распределение тепла, а также распределение электроэнергии, газа и воды.
В пределах застроенной части  сельского поселения Джулат выделяется селитебная территория, промышленная, коммунальная, транспортная территория.
Селитебная часть включает в себя жилую зону населенного пункта. На территории жилой селитебной зоны дисперсно размещены отдельные социально-бытовые предприятия и одна котельная, обслуживающая учреждения образования.
Коммунальная зона расположена в юго-западной части села Джулат. 
Общее состояние природной среды муниципального образования определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и других компонентов ландшафта.
[bookmark: _Toc250974108][bookmark: _Toc487806793]8.1.1. Состояние воздушного бассейна
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения Джулат являются сельскохозяйственное производство, котельные, автомобильный транспорт.
Данные по выбросам загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух по  сельскому поселению Джулат за 2014 год согласно отчетам 2ТП-воздух не превышают ПДВ, поэтому их воздействие на состояние воздушного бассейна можно признать незначительным.
За последние пять лет основной вклад в загрязнение атмосферы вносит автомобильный транспорт.
Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей.
Однако существующее транспортное загрязнение также нельзя считать критическим и создающим угрозу загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК в  сельском поселении Джулат и на автотрассах.
В Терском районе нет стационарного поста наблюдения за состоянием воздушного бассейна. Ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики проводит серию анализов по исследованию концентрации загрязняющих веществ во всех районах республики. Анализ показателей качества атмосферного воздуха за последние 5 лет показывает, что уровень загрязнения атмосферного воздуха населенных мест весьма незначителен и имеется тенденция к уменьшению.
При ежегодных обследованиях проб атмосферного воздуха в различных частях Терского района нестандартных проб не зарегистрировано.
Согласно схеме территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики загрязнение атмосферы оценивается как средний уровень загрязнения. 
В целом, состояние воздушного бассейна  сельского поселения Джулат по санитарно-гигиеническим условиям можно считать удовлетворительным, поэтому никаких особых мероприятий по охране воздушного бассейна при ныне существующем промышленном и транспортном потенциале не предусматривается.
Основной вклад в загрязнение атмосферы в данном районе вносит автотранспорт – 96 % от валового выброса.
[bookmark: _Toc250974109][bookmark: _Toc487806794]8.1.2. Состояние водных ресурсов. Водопотребление
По территории сельского поселения протекает река Терек. Река имеет смешанное питание, с преобладанием подземного (грунтового), а также с меньшей долей снегового и дождевого. Реки такого типа имеют гораздо меньшую водность чем реки с преобладанием ледникового питания. В режиме р.Терек отчётливо наблюдаются сезонные колебания уровня воды. В летний период он, как правило, мелеет. Но ливневые осадки большой интенсивности могут способствовать резкому подъёму воды — паводку. Для зимы характерна устойчивая межень. Максимальный сток приходится на июнь, минимум на февраль. 
Качество воды подземных источников сельского поселения Джулат соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Вода из водозаборной скважины «Башня Рожновского», с помощью насоса ЭЦВ 6 подается в резервуар. Глубина скважины 360 м. 
Согласно данным, предоставленным администрацией, общий водоотбор воды питьевого качества 100,0 м3/сут.
Численность населения, обеспеченного питьевой и технической водой, составляет 294 человек, т. е. 100% (по данным администрации поселения).
Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:
· безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства;
· соответствует гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети;
· соответствует нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям (Таблица 8.1).
Таблица 8.1
Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям.
	№ п/п
	[bookmark: TO0000002]Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы

	1
	2
	3
	4

	1
	Термотолерантныеколиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Отсутствие

	2
	Общие колиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Отсутствие

	3
	Общее микробное число
	Число образующих колонии бактерий в 1 мл
	Не более 50

	4
	Колифаги
	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл
	Отсутствие

	5
	Споры сульфитредуцирующихклостридий
	Число спор в 20 мл
	Отсутствие

	6
	Цисты лямблий
	Число цист в 50 л
	Отсутствие



[bookmark: _Toc250974110][bookmark: _Toc487806795]8.1.3. Обращение с твердыми отходами
[bookmark: _Toc250974111]Учитывая, что норма накопления на 1 человека в месяц составляет 0,168 м3 твердых отходов потребления и производства (далее – ТОПП), для жидких отходов – 0,271 м3 в месяц, при общей численности населения  сельского поселения Джулат 294человека только от жизнедеятельности населения за год образуется более 0,3 тыс.м3 твердых бытовых отходов и более 0,4 тыс.м3 жидких отходов.
В настоящее время ТОПП населенных пунктов сельского поселения Джулат вывозятся ИП Гязов А.Р., на санкционированную свалку, обустроенную на территории сельского поселения Красноармейское. Сюда в основном поступают бытовые отходы IV–Vклассов, разрешенные для размещения на свалках. Поступающие на свалку отходы образуются от жизнедеятельности населения, а также при очистке территории от несанкционированных свалок, которые стихийно образуются в некоторых местах населенных пунктов  сельского поселения Джулат, в основном в частном секторе.
[bookmark: _Toc487806796]8.2. Основные источники негативных воздействий
К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения  сельского поселения Джулат относятся следующие территории и функциональные объекты:
· автомобильные дороги;
· газопроводы;
· воздушные линии электропередачи;
· организованные источники нагретых выбросов в атмосферу;
· производственные и коммунальные территории;
· кладбища.
Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ в материалах генерального плана сельского поселения приняты как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
[bookmark: _Toc487806797]
9. Система обслуживания населения
Анализ обеспеченности объектами социальной сферы проводился на основе данных, предоставленных Администрацией сельского поселения Джулат.
В проекте генерального плана отсутствуют положения о конкретном размещении таких элементов обслуживания, как мелкие предприятия торговли и общественного питания, аптеки, и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет смысла нормировать размещение указанных объектов – потребность в них определяет рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности. Зоны возможного размещения вышеуказанных объектов отображаются и детализируются в последующих правилах землепользования и застройки. Для обеспечения необходимого минимума обеспеченности объектами социальной сферы необходимо рассматривать такие виды объектов, как детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты физкультуры и спорта, культурно-развлекательные и коммунальные объекты. 
[bookmark: _Toc487806798]9.1. Размещение учреждений социальной сферы
В настоящем разделе рассмотрены вопросы территориального размещения объектов.
[bookmark: _Toc183384214][bookmark: _Toc425412049]Образовательные учреждения.
В сельском поселении Джулат нет детских садов и школ.
Иные образовательные учреждения на территории сельского поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc425412050]Учреждения здравоохранения
[bookmark: _Toc214852656][bookmark: _Toc425412051]Лечебные учреждения сельского поселения Джулат представлены Амбулаторией, которая расположена на улице Сибилова в центре села, что обеспечивает равномерную доступность из всех его районов.
Учреждения культуры
Учреждения культуры в сельском поселении Джулат представлены Домом культуры на улице Сибилова.
Учреждения культуры расположены в центре села, что обеспечивает равномерную доступность из всех его районов.
[bookmark: _Toc214852657][bookmark: _Toc425412052]Физкультура и спорт
Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в сельском поселении Джулатпредставлена1 футбольным полем и 1 детской площадкой, расположенным на улице Надтеречная и Сибилова в разных частях села Джулат, что обеспечивает равномерную доступность из всех его районов.
Бассейнов на территории сельского поселения нет.
[bookmark: _Toc487806799]9.2. Размещение объектов торговли
В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.
Объекты торговли в муниципальном образовании представлены предприятиями повседневного обслуживания (2 объекта). Магазины расположены на улице Сибилова и Надтеречная.
Населенные пункты сельского поселения Джулат не располагают крупными торговыми центрами и торговыми комплексами.
[bookmark: _Toc487806800]9.3. Предприятия бытового обслуживания
В сельском поселении Джулат нет предприятий бытового обслуживания населения.
[bookmark: _Toc487806801]9.4. Культовые здания
В сельском поселении Джулат культовых зданий нет.
[bookmark: _Toc487806802]9.5. Коммунальные объекты
[bookmark: _Toc206820234][bookmark: _Toc214852661]Гостиницы
На территории сельского поселения Джулат в настоящее время отсутствуют гостиницы.
Потребность в гостиницах, согласно рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* норме – 3 места на 2017г. 
[bookmark: _Toc206820235][bookmark: _Toc214852662]Общественные уборные
На территории муниципального образования «Сельское поселение Джулат» нет общественных уборных. Потребность, согласно рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* норме,1 место на 2017г. 
[bookmark: _Toc206820236][bookmark: _Toc214852663]Бани
На территории сельского поселения Джулат бани отсутствуют.
[bookmark: _Toc206820237][bookmark: _Toc214852664]Кладбища
На территории сельского поселения Джулат нет кладбищ.
[bookmark: _Toc206820238][bookmark: _Toc214852665]Пожарные депо
На территории сельского поселения Джулат нет пожарного депо.
Территория обслуживается пожарной частью №11 Терского района Кабардино-Балкарской Республики. Так как расстояние между г.п. Терек и селом Джулат 20 км, время прибытия подразделений пожарной охраны согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для сельских поселений 20 минут, вся территория в соответствии с действующими нормами обеспечивается пожарной охраной.


[bookmark: _Toc487806803]10. Транспортный комплекс
[bookmark: _Toc487806804]10.1.Внешний транспорт
Сельское поселение Джулат имеет один вид сообщения –автомобильный транспорт. Строительство автомобильных дорог исторически осуществлено для связей республик Северного Кавказа с остальной страной и вывоза продукции, в том числе и из сельскохозяйственных районов как Юга России. Авиационное обслуживание население получает в аэропорту «Нальчик», расположенном в 51,7 км от села Джулат. Железнодорожное обслуживание население также получает в г. Майский.
Автомобильный транспорт
Основным видом транспорта в сельском поселении является автомобильный транспорт. Через территорию поселения проходит участок автомобильной дороги регионального значения Красноармейское - Джулат, связывающая республики. Дорога имеет асфальтобетонное покрытие и ширину проезжей части 6 м.
По этой дороге идёт основной поток транзитного, грузового и пассажирского автотранспорта.
Единственным видом внешнего пассажирского транспорта для села Джулат является автобусное сообщение, проходящий маршрут:
· Терек – Красноармейское.
[bookmark: _Toc487806805]10.2. Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть – совокупность улиц, площадей и дорог, соединяющая жилые и промышленные районы населенного пункта между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.
Планировочная схема улично-дорожной сети может иметь следующие виды: радиальный, радиально-кольцевой, прямоугольный, прямоугольно-диагональный, треугольный, комбинированный, свободный. 
Улично-дорожная сеть села Джулат комбинированная. 
Плотностью улично-дорожной сети является отношение суммарной протяженности улиц в км к застроенной территории населенного пункта или района в км2. Плотность улично-дорожной сети в сельском поселении Джулат равна 10,9 км/км2.
Улично-дорожная сеть сельского поселения Джулат представлена в таблице 10.1.
Таблица 10.1
Улично-дорожная сеть
	№ п/п
	Наименование
объекта
	Вид покрытия
	Длина, м
	Ширина, м
	Общая площадь, м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ул. Сибилова
	асфальт
	850
	6
	5100

	2
	ул. Молодежная
	асфальт
	350
	6
	2100

	3
	ул. Надтеречная
	Асфальт-гравийная
	300
	5
	1500

	
	ИТОГО:
	
	1500
	
	8700



Протяженность автомобильных дорог по муниципальному образованию 1,5км, дороги с твердым покрытием 9 тыс. м2, в том числе с усовершенствованным покрытием 1,2 тыс. м2.
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года 1,5 км.
Магистральные улицы и дороги
Сеть магистральных дорог населенного пункта направлена на формирование кратчайших связей центра села с периферийными районами и производственными зонами. 
В основе магистральной сети лежит главная транспортная ось села Джулат – ул. Сибилова, объединяющая основные улицы и районы села.
На нее и приходится основная транспортная нагрузка, в т.ч. и автобусов. Улица Надтеречная может выполнять роль дублера главной меридиональной оси – ул. Сибилова.
Сетка кварталов села не имеет единой системы размера, отличаясь друг от друга размерами и конфигурацией.
Характеристики основных магистралей районного значения приведены в таблице 10.2.
Таблица 10.2
Характеристики основных магистралей
	№ п/п
	Показатели
	Наименование

	
	
	Красноармейское-Джулат

	1
	2
	3

	1
	Протяженность, км
	3,8

	1.1
	Протяженность в населенном пункте, км
	1,2

	2
	Категория
	IV

	3
	Покрытие, км.
	

	3.1
	асфальтобетонное
	3,8

	3.2
	гравий, щебень, грунт
	-

	4
	Мосты
	-

	5
	Трубы
	

	5.1
	штук
	1

	5.2
	погонных метров
	8,30

	6
	Ограждение, км
	-

	7
	Защ. лесо-насажд, км.
	-

	8
	Зем. площ. а/д, га
	6,84



Ширина улиц в красных линиях соответствует современным требованиям и интенсивности автомобильного движения, количественные и качественные характеристики дорожного покрытия не соответствуют современным требованиям.
В целом, транспортная система муниципального образования справляется с существующими потоками, которые являются сколько-нибудь значительными только на ул. Сибилова. Вместе с тем, на территории  сельского поселения Джулат имеется ряд «слабых мест» и недостатков в планировке транспортной системы и организации движения:
· Неудовлетворительное качество покрытия на большинстве улиц села Джулат.
· Отсутствие системы тротуаров по основным направлениям пешеходного движения.
Искусственные сооружения (мосты) и многоуровневые развязки на автомобильных дорогах  сельского поселения Джулат отсутствуют.
[bookmark: _Toc255379809][bookmark: _Toc487806806]10.3. Транспорт сельского поселения
По информации, представленной Администрацией сельского поселения Джулат на 01.01.2015 г. количество легкового автотранспорта в сельском поселении составляло 50 автомобилей. Уровень обеспеченности легковым автотранспортом населения достиг 170автомобиля на 1000 жителей.
Сведения о наличии автотранспорта в границах сельского поселения Джулат по годам, показаны в таблице 10.3.
Таблица 10.3
Сведения о наличии автотранспорта
	№
п/п
	Виды транспорта
	Количество автомобилей по годам

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Автобусы, всего
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	из них частные
	
	
	
	
	

	2
	Грузовые автомобили, всего
	12
	12
	16
	18
	24

	2.1
	из них частные
	8
	8
	8
	6
	6

	3
	Легковые автомобили, всего
	50
	50
	50
	53
	55

	
	       из них
	
	
	
	
	

	3.1
	- ведомственные
	10
	10
	10
	10
	12

	3.2
	- индивидуальные
	40
	40
	40
	43
	43

	3.3
	- такси
	
	
	
	
	

	
	Итого автомобилей
	62
	62
	66
	68
	79



Проблемы хранения автомобилей в настоящее время в сельском поселении отсутствуют.


[bookmark: _Toc487806807]11. Инженерная инфраструктура
Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, канализации, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие поселений. Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем.
[bookmark: _Toc487806808]11. 1. Электроснабжение
Доставку энергии потребителям сельского поселения Джулат обеспечивает Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Северного Кавказа», МУП «Терские электрические сети» – организация, эксплуатирующая магистральные районные сети.
По территории сельского поселения Джулат проходят коридоры воздушных линий электропередачи, напряжением 0,4кВ и 10 кВ, которые вносят планировочные ограничения в виде охранных зон.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии для линий напряжением:
10 кВ – 10 метров;
· 0,4кВ - 2 метра.
Общая протяженность линий электропередачи напряжением 10 кВ по территории сельского поселения Джулат составляет 13,4 км.
Охранные зоны не изымаются из сельскохозяйственного оборота или иного использования. Вместе с тем в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
В настоящее время электроснабжение потребителей  сельского поселения Джулат осуществляется по сетям напряжением 10кВ от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность линий 10-0,4 кВ составляет 4,1 км (износ составляет 50%), прокладка электрических сетей воздушная. Для понижения напряжения до 0,4 кВ построены и установлены ТП и КТП различной мощности. Схема построения сетей – петлевая и радиальная.
Основным потребителем электроэнергии является жилищно-коммунальный сектор.
Характеристика существующих, строящихся и проектируемых источников электроснабжения приводится в таб. 11.1.
	№
п/п
	Наименование и номера ПС
	Напряжение, кВ
	Трансформаторы (кол-во и мощность), шт. х кВА
	Загрузка трансфор-маторов, %
	Возможность дальнейшего использования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ТП-400
	400
	1/33
	70
	

	2
	ТП-320
	320
	1/31,5
	70
	



Суммарная установленная мощность трансформаторов 0,72 тыс. кВА. Годовое электропотребление, всего – 288,2 тыс. кВт/час, в том числе на жилье – 121,2 тыс. кВт/час; административно-социальные объекты – 167 тыс. кВт/час.
Основной проблемой существующей системы электроснабжения  сельского поселения Джулат является морально устаревшее инженерное оборудование, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям (износ основного энергетического оборудования ТС и энергосетей около 70%), физическая усталость металлоконструкций ТС, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие технологии.
[bookmark: _Toc487806809]11.2. Газоснабжение
Газоснабжение является динамично развивающейся отраслью инженерной инфраструктуры. Основным источником газоснабжения является природный газ. Сжиженный газ на территории сельского поселения Джулат используется в незначительных объемах.
Единственным поставщиком природного газа ОАО «Газпром» на территории Кабардино-Балкарской Республики является Кавказская региональная компания по реализации газа ООО «Газпром Межрегионгаз». Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения – Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Терском районе. 
Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов: газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные котлы.
Существующая схема газоснабжения является двухступенчатой и состоит из следующих элементов:
· сети низкого давления (до 0,005 Мпа);
· высокого давления (1 категории 0,6-1,2 Мпа, 2 категории 0,3–0,6 Мпа);
· шкафных газораспределительных пунктов.
Система газоснабжения сельского поселения Джулат (Газорегуляторный пункт блочный – ГРПБ) запитана через систему газопровода с. Красноармейское – с. Джулат.
Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 2500 метров; ГРП – 1 шт.
Информация о потреблении газа приведена в таб. 11.2.

Таблица 11.2
Информация о потреблении газа
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Всего,
тыс. м3
	в том числе:

	
	
	
	население
	админ.-социал. объекты
	промышленность

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	с.п. Джулат
	320
	302,5
	17,5
	-



В настоящее время газифицировано 100% общей площади жилого фонда села Джулат. Газификация была проведена в 1993 году.
На сегодняшний день система газоснабжения села находится в эксплуатации 23 года, то есть технический ресурс еще не полностью выработан (физический износ до 20 %).
[bookmark: _Toc487806810]11.3. Водоснабжение
Подземные источники пресных вод, расположенные в сельском поселении Джулат соответствуют требуемым нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Питьевая вода из открытого водозабора «Башня Рожновского», расположена  на территории ФГБУ УЭММК, рядом с плотиной. 
Таблица 11.2
Исходные данные по существующим водозаборным узлам
	№ п/п
	Показатели
	Наименование, состав узла и его местоположение (емкость резервуаров НС-II и ее оборудование)

	1
	2
	3

	1
	Год строительства
	1970

	2
	Конструкция, скважина
	скважина

	3
	Оборудование
	

	3.1
	Марка насоса
	ЭЦВ-6

	3.2
	производительность, м3/ч
	

	3.3
	напор, м
	

	3.4
	мощность, кВт
	

	3.5
	число оборотов в мин
	

	3.6
	кол-во, шт.
	1

	4
	Глубина скважины, м
	360


Численность населения, обеспеченного питьевой и технической водой, составляет 294 человек, т. е. 100% (по данным администрации поселения).
Общий водоотбор воды питьевого качества по населенному пункту 100 м3/сут.
Согласно данным, предоставленным администрацией, общий водоотбор воды питьевого качества 100,0м3/сут. Но, учитывая изношенность разводящих сетей, происходят потери добываемой воды на пути к потребителю. За счет этого реальные цифры водопотребления ниже, следовательно, количество подаваемой воды в населенные пункты поселения значительно меньше.
Протяженность водопровода 2,3 км.
Характеристика водопроводных сетей сельского поселения Джулат приведена в таблице 11.3.
В настоящее время около 80% водопроводных сетей находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта и реконструкции. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация в виде отсутствия плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды.
Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения не соблюдаются. Необходимо выполнить комплекс мероприятий по приведению зон охраны до соответствия нормативным требованиям.

Таблице 11.3
Характеристика водопроводных сетей
	№ п/п
	Наименование участков (по улицам)
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Материал труб
	Год строи-тельства
	состояние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Село Джулат

	1
	Сибилова
	-
	1120
	Стальн.
	1970
	Част.удв

	2
	Молодежная
	-
	600
	Пласт.
	1989
	Удовл.

	3
	Надтеречная
	-
	580
	стальн
	1985
	Удовл.


Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны.В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается. В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.
Протяженность водопроводов 2,3 км, из них нуждающиеся в замене 1,1км.
Основные проблемы системы водоснабжения муниципального образования «Сельское поселение Джулат»:
1. Большой процент физического износа системы водоснабжения.
2. Устаревшее оборудование и технологии очистки и подачи воды.
3. Отсутствие оборудованных зон охраны источников питьевого водоснабжения.
4. Слабая материальная база предприятия водоснабжения.
[bookmark: _Toc487806811]11.4. Водоотведение (Канализация)
В сельском поселении Джулат нет системы водоотведения. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и производственные здания имеют выгребные ямы и септики. 
[bookmark: _Toc487806812]11.5. Теплоснабжение
Сети теплоснабжения по населенному пункту Джулат отсутствуют. Отопление индивидуального сектора производится от автономных источников тепла. 
Остальные предприятия и организации используют для отопления и технологических процессов собственные котельные.
[bookmark: _Toc487806813]11.6. Связь
Одной из наиболее динамично развивающейся отраслью в настоящее время является развитие средств связи как в России в целом, так и на территории  сельского поселения Джулат.
Общая монтируемая емкость операторов проводной связи на территории поселения составила 24 телефонных номеров, имеются свободные мощности на АТС.
Предприятия почтовой и электросвязи расположены по ул. Сибилова. 
Обеспеченность телефонной связью населенных пунктов сельского поселения Джулат представлена в таблице 11.4.
Таблица 11.4
Обеспеченность телефонной связью населенных пунктов
 сельского поселения Джулат
	Показатели
	Состояние на 01.01.2016 г.

	1
	2

	Телефонная емкость
	-

	основных квартирных номеров
	24

	ведомственных номеров (предприятия, учреждения и организации)
	19

	число телефонов-автоматов
	1

	Кол-во жителей, чел.
	294

	Средняя телефонная плотность на 100 жителей
	8,1%

	Кол-во домохозяйств, шт.
	74

	Средняя телефонная плотность на 100 семей
	32,4%

	Линейные сооружения:
	

	протяженность, км
	3

	протяженность, кан/км
	-

	техническое состояние
	удовл.

	Количество отделений почтовой связи, шт.
	1

	Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет, шт
	1

	Количество линий доступа к сети Интернет, шт.
	24

	Количество задействованных линий доступа к сети Интернет, шт.
	24



На протяжении последних лет территория муниципального образования сельское поселение Джулат освоена основными сотовыми операторами России с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. Вся территория поселения находится в зоне уверенного приема основных сотовых операторов. Действует мобильная связь операторов «Мегафон», «МТС», «Билайн».


[bookmark: _Toc487806814]12. Инженерная подготовка территории
Инженерная подготовка территорий населённых пунктов – комплекс инженерных мероприятий и сооружений по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий, по защите от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.
Территория села Джулат в пределах существующей застройки, в основном, пригодна для организации населённого пункта. Незастроенные территории, намечаемые к освоению и отдельные участки индивидуальной застройки, нуждаются в проведении мероприятий по инженерной подготовке. Ограниченная пригодность такой территории обусловлена наличием неровностей рельефа поверхности.
[bookmark: _Toc250974156]Вертикальная планировка
Планируемая территория расположена на плоском рельефе местности, плохо обеспечивающем нормальный поверхностный водоотвод, с наличием бессточных пониженных мест.
Организация поверхностного стока достигается посредством вертикальной планировки территории и устройства сети водостоков.
Вертикальная планировка территории предусматривает создание по улицам и проездам населенных пунктов поселения оптимальных продольных уклонов, обеспечивая водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий с учетом нормальной работы автомобильного транспорта. Она решена в минимальных уклонах, что достигается, преимущественно, за счёт выемки.
Организация поверхностного стока имеет большое значение при защите территории от подтопления. Это мероприятия позволит ликвидировать один из источников питания грунтовых вод.
В настоящее время организованной сети водостоков в населенных пунктах поселения не существует. 
Ливневые и талые воды также образуют на улицах населенных пунктов поселения лужи и подтапливают здания и сооружения.
[bookmark: _Toc250974157]Организация поверхностного стока
Организация водоотвода предусматривает со всей планируемой территории путём прокладки закрытых и открытых водостоков с предварительным проведением вертикальной планировки.
Мероприятия по борьбе с оврагообразованием имеют преимущественно профилактический характер и включают организацию поверхностного стока; строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для перехвата стока с вышерасположенных участков; засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища; устройство запруд, озеленение овражно-балочной сети.
Защита территории от карста сведена к проведению изыскательских работ на наличие карста, характера его проявления и установлению в соответствии с этим комплекса мероприятий.
Основные мероприятия по защите территории сводятся к предупреждению утечек из водопроводной сети, организации поверхностного стока, каптажу родников и благоустройству территории вокруг них.
Повышенная сейсмичность требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений и исключения строительства на разломах.
[bookmark: _Toc487806815]
13. Благоустройство
Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенных пунктов поселения, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенных пунктов поселения выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.
Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство, приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.
[bookmark: _Toc487806816]13.1. Озеленение территории
Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства населенного пункта. Окружающая среда, особенно в поселках, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению поселковых территорий.
Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании облика поселка.
Климатические условия для произрастания зеленых насаждений считаются относительно благоприятными в районе Северного Кавказа. Однако, зеленые насаждения в населенных пунктах поселения требуют постоянного ухода в засушливые периоды – в периоды первых месяцев вегетации.
Система зеленых насаждений населенных пунктов поселения представлена:
· озелененные участки жилых домов усадебного типа;
· озеленение улиц и участков школ, детских садов;
· зелеными насаждениями в местах охраняемого ландшафта. 
Недостатком имеющегося озеленения является достаточно ограниченный видовой состав деревьев и кустарников, что не позволяет методами озеленения значительно улучшить архитектурно-художественный облик населенных пунктов поселения. 
[bookmark: _Toc487806817]13.2. Искусственные покрытия и малые формы
Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.
Анализ селитебной и производственных зон сельского поселения Джулат выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Качество покрытий возрастает от окраин к центру населенного пункта. Основной применяемый материал асфальтобетон. В нет пешеходных дорожек и площадок с применением тротуарной плитки.
Важный элемент благоустройства населенного пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик поселков даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В застройке необходимы киоски, афишные тумбы, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и большое количество других функциональных и декоративных элементов среды населенного пункта. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению – архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зеленых насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственного покрытия и т.д. 
Территория населенных пунктов минимально обеспечена малыми архитектурными формами. Вместе с тем, положение поселка как одного из сельскохозяйственных центров Терского района требует повышенного внимания к формированию эстетической и утилитарной сторон местной среды. 
[bookmark: _Toc487806818]13.3. Освещение
Освещение – это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время суток. Освещение –могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности и уровня аварийности на дорогах.
Освещение территорий населенных пунктов в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение населенных пунктов осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.
В настоящее время все улицы населенных пунктов поселения оборудованы уличными светильниками и освещены в ночное время.
[bookmark: _Toc255379821][bookmark: _Toc487806819]13.4. Мусороудаление и мусоропереработка
Организация сбора, вывоза, хранения и утилизации бытовых и промышленных отходов является одним из полномочий органов местного самоуправления. 
В мероприятия по мусороудалению и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров, а так же дальнейшее хранение, переработка и утилизация отходов. 
В сельском поселении Джулат нет предприятий с вредными бытовыми отходами. Не производится отдельно сбор пищевых и других отходов.
В сельском поселении Джулат вывоз мусора осуществляется ИП Гязовым А.Р. на санкционированную свалку в соседний населенный пункт сельского поселения Красноармейское.
площадь поселения	
Терек	Арик	Белоглинское	Верхний Курп	Верхний Акбаш	Дейское	Джулат	Инаркой	Интернациональное	Красноармейское	Нижний курп	Новое Хамидие	Урожайное	Новая Балкария	Плановское	Тамбовское	Терекское	Хамидие	1.57	7.6099999999999985	1.84	6.56	8.14	7.22	0.66000000000000092	5.38	1.57	6.17	5.91	7.87	6.3	4.37	8.4	5.7700000000000014	5.7700000000000014	8.14	

численность населения	
ГП Терек	СП Арик	СП Белоглинское	СП В. Акбаш	СП В.Курп	СП Дейское	СП Джулат	СП Инаркой	СП Интернациональное	СП Новая Балкария	СП Ново-Хамидие	СП Плановское	СП Тамбовское	СП Терекское	СП Урожайное	СП Хамидие	СП Нижний Курп	СП Красноармейское	19.399999999999999	2.8	0.4	3.1	3.02	4.7	0.49000000000000032	1.5	0.4	1.1000000000000001	0.70000000000000062	3.4	1.8	2	2	1.8	1.3	2.6	

рождаемость	
2010	2015	8	6	смертность	
2010	2015	2	4	естественный прирост	
2010	2015	6	2	






возрастная структура	
Моложе трудоспособного возраста	Трудоспособного возраста	Старше трудоспособного возраста	80	169	32	

КБР	
2012	2013	2014	2015	14701.9	17672	19178	20238	СП Джулат	
2012	2013	2014	2015	8200	8500	8500	9000	Прожиточный минимум	
2012	2013	2014	2015	5138	6501.7	7357	8231	
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